SIMATIC S7-PCT
Información de seguridad:
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto.
El cliente es responsable de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Los sistemas, las máquinas y los componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. uso de cortafuegos y segmentación de la red).
Adicionalmente, deberán observarse las recomendaciones de Siemens en cuanto a las medidas de protección correspondientes. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de mejorar todavía más su seguridad. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores o que ya no se soportan puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.
Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
	
SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1
En caso de duda, las indicaciones siguientes prevalecen sobre lo mencionado en otros documentos. 
Léalas con atención, pues contienen información importante para la instalación y el uso de SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1.
Al imprimir el archivo, asegúrese de que los márgenes están ajustados a 25 mm de ancho a izquierda y derecha en formato vertical DIN A4.

Índice

INDICACIONES DE INSTALACIÓN
1       REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA
1.1      Sistema operativo
1.2      Componentes de software
1.3      Requisitos de hardware
INDICACIONES DE USO (RELEASE NOTES)

Indicaciones de instalación
Las indicaciones de instalación contienen información importante necesaria para la instalación del software SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1. Lea estas indicaciones antes de proceder a instalar el software.

1	Requisitos mínimos del sistema
1.1	Sistema operativo
Windows 7 (64 bits)
•	Windows 7 Home Premium SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 7 Ultimate SP1
Windows 8.1 (64 bits)
•	Windows 8.1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 (64 bits)
•	Windows 10 Home 
•	Windows 10 Pro 
•	Windows 10 Enterprise 
•	Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 
•	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 
•	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (para IPC/PG) 
Windows Server (64 bits)
•	Windows Server 2008 R2 StdE SP1 (instalación completa)
•	Windows Server 2012 R2 StdE (instalación completa)
•	Windows Server 2016 (instalación completa)
No está garantizado que S7-PCT V3.5 SP1 pueda ejecutarse en los sistemas operativos restantes; su uso en este caso es bajo responsabilidad del usuario.
Indicaciones adicionales importantes:
Al instalar, S7-PCT V3.5 SP1 comprueba si archivos disponen de un certificado válido. Para esta comprobación se requieren certificados raíz, los cuales deben estar disponibles en el equipo en una versión actualizada. Si faltaran estos certificados raíz o si no estuvieran actualizados, pueden surgir problemas en el rendimiento. Esta cuestión se describe en la FAQ 87057037. 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87057037

Plataformas de virtualización soportadas
El paquete de software SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 puede instalarse en una máquina virtual. Utilice para ello una de las siguientes plataformas de virtualización:
•	VMware vSphere Hypervisor ESX(i) 6.5
•	VMware Workstation Pro 12.5.5
•	VMware Workstation Player 12.5.5
•	Microsoft Hyper-V Server 2016.
Dentro de la plataforma de virtualización seleccionada es posible utilizar los siguientes sistemas operativos huésped para instalar SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1:
•	Windows 7 Ultimate (64 bits)
•	Windows 10 Pro (64 bits).
Las funciones online pueden verse limitadas. 
Nota
•	Para los sistemas operativos huésped rigen los mismos requisitos de hardware que para SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1.
•	El explotador de la instalación debe asegurarse de que los sistemas operativos huésped disponen de recursos de sistema suficientes.
•	Para el uso de HyperV-Server y ESX(i) se recomienda utilizar el hardware certificado por los fabricantes.

1.2	Componentes de software
•	Microsoft .NET Framework 4.6.1
•	Windows Installer 3.3 Redistributable 
•	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)

1.3	Requisitos de hardware
Para poder trabajar con S7-PCT V3.5 SP1 se requiere una programadora adecuada o un PC adecuado; no hay requisitos especiales de hardware. Por tanto, para el hardware son válidos los requisitos mínimos específicos del sistema operativo, que pueden consultarse en las páginas web pertinentes de Microsoft.

Indicaciones de uso (Release Notes)
•	S7-PCT no está integrado en los mecanismos de protección de acceso y registro de cambios de STEP 7.
•	Con módulos maestros IO-Link en módulos centrales como IM151-7/IM151-8/ET 200SP CPU y S7-1200 solo es posible comunicarse en el modo de operación "STEP 7 (integrado)".
•	Los módulos maestros IO-Link insertados en un módulo centralizado deben cargarse individualmente.
•	Los módulos IO-Link configurados mediante GSD deben configurarse desde STEP 7 V5.x, con el comando de menú "Edición > Iniciar Device Tool > S7-PCT". En este caso, en S7-PCT se muestran únicamente los módulos maestros IO-Link basados en GSD.
•	Para módulos IO-Link basados en HSP debe emplearse el comando de menú "Edición > Configurar IO-Link". En este caso, en S7-PCT se muestran únicamente los módulos maestros IO-Link basados en HSP.
•	Los módulos maestros IO-Link en una estación PROFIBUS DP también son accesibles desde S7-PCT cuando el PC con S7-PCT está conectado a Ethernet/PROFINET. En este caso es necesario que la CPU S7 o los módulos CP/CM S7 soporten la función "Routing de registros". Encontrará la lista de componentes con esta función en el enlace siguiente:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/7000978
En el modo independiente de S7-PCT, esta función no está disponible.
•	Cuando se carga la configuración en el dispositivo, solo se cargan los parámetros editables de un dispositivo IO-Link. Los parámetros con protección de escritura no se cargan.
•	Las configuraciones de S7-PCT no se tienen en cuenta al copiar estaciones ni tampoco al importar o exportar estaciones en STEP 7.
•	Para garantizar la coherencia del proyecto, los ajustes realizados con S7-PCT sobre el ancho del área de direcciones E/S no deberían modificarse con HW Config.
•	En un CP que esté insertado directamente en una estación PC SIMATIC se puede configurar un módulo maestro IO-Link, pero no es posible iniciar S7-PCT.
•	La función "Actualizar firmware" de S7-PCT no incluye la capacidad del routing de registros.