SIMATIC S7-PCT

Indicazioni di sicurezza:
Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti.
La protezione di impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, richiede l'implementazione e la gestione continua di un concetto globale di Industrial Security che corrisponda allo stato attuale della tecnica. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente imprescindibile di questo concetto.
E' responsabilità del cliente prevenire accessi non autorizzati ad impianti, sistemi, macchine e reti. Il collegamento di sistemi, macchine e componenti, se necessario, deve avvenire esclusivamente nell'ambito della rete aziendale o tramite Internet previa adozione di opportune misure (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete).
Attenersi inoltre alle raccomandazione Siemens concernenti misure di sicurezza adeguate. Ulteriori informazioni su Industrial Security sono disponibili al sito

http://www.siemens.com/industrialsecurity.

I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente di eseguire gli aggiornamenti non appena sono disponibili i relativi update e di impiegare sempre le versioni aggiornate dei prodotti. L’uso di prodotti non più attuali o di versioni non più supportate incrementa il rischio di attacchi cibernetici.
Per essere costantemente aggiornati sugli update dei prodotti, abbonarsi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito

http://www.siemens.com/industrialsecurity.

SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1
Le presenti istruzioni sono da ritenersi prioritarie rispetto alle informazioni fornite in altri documenti.

Si raccomanda di leggerle attentamente in quanto contengono importanti indicazioni per l'installazione e l'utilizzo di SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1.
Se si intende stampare il file in formato verticale DIN A4, si consiglia di impostare sia il margine sinistro che quello destro del foglio a 25 mm. 

Indice

AVVERTENZE DI INSTALLAZIONE
1       REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
1.1      Sistema operativo
1.2      Componenti software
1.3      Requisiti hardware
AVVERTENZE D’USO (RELEASE NOTES)

Avvertenze di installazione
Le avvertenze di installazione contengono importanti informazioni per l'installazione del software SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1. Esse vanno quindi lette prima dell'installazione.

1	Requisiti minimi di sistema
1.1	Sistema operativo
Windows 7 (64 bit)
•	Windows 7 Home Premium SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 7 Ultimate SP1
Windows 8.1 (64 bit)
•	Windows 8.1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 (64 bit)
•	Windows 10 Home 
•	Windows 10 Pro 
•	Windows 10 Enterprise 
•	Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 
•	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 
•	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (per IPC/PG) 
Windows Server (64 bit)
•	Windows Server 2008 R2 StdE SP1 (installazione completa)
•	Windows Server 2012 R2 StdE (installazione completa)
•	Windows Server 2016 (installazione completa)
L’eseguibilità di S7-PCT V3.5 SP1 in tutti gli altri sistemi operativi non è garantita, l’impiego avviene sotto la responsabilità dell’utente.

Indicazioni supplementari importanti:
S7-PCT V3.5 SP1 controlla se file dispongono di un certificato valido. Per questo controllo il sistema deve disporre di certificati corrispondenti in una versione attuale. Se i certificati root non sono disponibili o non sono attuali possono verificarsi problemi di performance nell'utilizzo di file GSDML. Questa problematica è descritta nella FAQ 87057037. 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87057037

Piattaforme di visualizzazione supportate
Il pacchetto software SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 può essere installato in una macchina virtuale:
•	VMware vSphere Hypervisor ESX(i) 6.5
•	VMware Workstation Pro 12.5.5
•	VMware Workstation Player 12.5.5
•	Microsoft Hyper-V Server 2016.
Per l’installazione di SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 possono essere impiegati, nell’ambito della piattaforma di virtualizzazione selezionata, i seguenti sistemi operativi guest: 
•	Windows 7 Ultimate (64 bit)
•	Windows 10 Pro (64 bit).
Le funzioni online di STEP 7 possono subire delle limitazioni 
Nota
•	I sistemi operativi guest sono soggetti agli stessi requisiti hardware previsti per SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1.
•	Il gestore dell’impianto deve accertarsi che i sistemi operativi guest dispongano di sufficienti risorse di sistema.
•	Per l'utilizzo di HyperV-Server e ESX(i) si consiglia l'hardware certificato dai produttori.

1.2	Componenti software
•	Microsoft .NET Framework 4.6.1
•	Windows Installer 3.3 Redistributable 
•	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)

1.3	Requisiti hardware
Per operare con S7-PCT V3.5 SP1 è necessario un dispositivo di programmazione o di un PC adeguato, non sono previsti particolari requisiti hardware. Sono quindi validi i requisiti minimi specifici del sistema operativo riportati nei relativi siti web di Microsoft. 

Avvertenze d'uso (Release Notes)
•	S7-PCT non è integrato nei meccanismi di protezione di accesso e dei protocolli di modifica di STEP 7. 
•	La comunicazione con i moduli master IO-Link nelle unità centrali quali IM151-7/IM151-8/Et 200SP CPU e S7-1200 è possibile soltanto nel modo di funzionamento "STEP 7 (integrato)".
•	I moduli master IO-Link inseriti in un’unità centrale devono essere caricati singolarmente. 
•	La configurazione delle unità IO-Link progettate tramite GSD deve avvenire dal comando di menu "Modifica > Avvia Device Tool > S7-PCT" in STEP 7 V5.x. In S7-PCT vengono poi visualizzati soltanto moduli master IO-Link basati su GSD. 
•	Per le unità IO-Link basate su HSP deve essere impiegato il comando di menu "Modifica > Configura IO-Link". In seguito, in S7-PCT vengono visualizzati soltanto moduli master IO-Link basati su HSP. 
•	I moduli master IO-Link di una stazione PROFIBUS DP sono accessibili a S7-PCT anche quando il PC è collegato a un S7-PCT su Ethernet/PROFINET. In questo caso la CPU S7 o i moduli S7-CP/CM devono supportare la funzione "Routing dei set di dati". Un elenco dei componenti con questa funzione è reperibile al seguente indirizzo:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/7000978
Nella modalità stand alone di S7-PCT questa funzione non è disponibile. 
•	Durante il caricamento della configurazione dispositivi nel dispositivo, vengono caricati soltanto i parametri editabili di un IO-Link Device. I parametri protetti in scrittura non vengono caricati.
•	Durante la copia e l’importazione/esportazione di stazioni in STEP 7, le progettazioni S7-PCT non vengono acquisite. 
•	Per garantire la coerenza del progetto, la modifica delle impostazioni eseguite in S7-PCT, relative alla larghezza dell’area indirizzi I/O, non deve avvenire in Configurazione HW. 
•	Con un CP direttamente inserito in una stazione SIMATIC PC può essere progettato un modulo master IO-Link ma non può essere avviato S7-PCT.
•	La funzione "Aggiorna firmware" in S7-PCT non supporta i routing dei set di dati.