SIMATIC S7-PCT

Securityhinweise:
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.
Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.
Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter
http://www.siemens.com/industrialsecurity.

SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1
Diese Hinweise sind Aussagen in anderen Dokumenten in der Verbindlichkeit übergeordnet. 
Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, da für Sie wichtige Informationen für die Installation und Nutzung von SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1 enthalten sind.
Achten Sie bitte beim Ausdrucken der Datei darauf, dass die Ränder bei DIN A4-Hochformat links und rechts auf etwa 25 mm Breite eingestellt sind.

Inhaltsverzeichnis

INSTALLATIONSHINWEISE
1       MINDEST-SYSTEMANFORDERUNGEN
1.1      Betriebssystem
1.2      Softwarekomponenten
1.3      Hardwareanforderungen
BENUTZUNGSHINWEISE (RELEASE NOTES)

Installationshinweise
Die Installationshinweise enthalten wichtige Informationen, die Sie für die Installation der Software SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 benötigen. Lesen Sie diese Hinweise bitte vor der Installation.

1	Mindest-Systemanforderungen
1.1	Betriebssystem
Windows 7 (64 Bit)
•	Windows 7 Home Premium SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 7 Ultimate SP1
Windows 8.1 (64 Bit)
•	Windows 8.1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 (64 Bit)
•	Windows 10 Home 
•	Windows 10 Pro 
•	Windows 10 Enterprise 
•	Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 
•	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
•	Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB (für IPC/PG) 
Windows Server (64 Bit)
•	Windows Server 2008 RQ StdE SP1 (Vollinstallation)
•	Windows Server 2012 RQ StdE (Vollinstallation)
•	Windows Server 2016 (Vollinstallation)
Die Ablauffähigkeit von S7-PCT V3.5 SP1 auf allen weiteren Betriebssystemen ist nicht sichergestellt, der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung.

Wichtige Zusatzhinweise:
S7-PCT V3.5 SP1 prüft, ob Dateien ein gültiges Zertifikat haben. Für diese Prüfung werden entsprechende Root-Zertifikate benötigt, die auf dem Rechner in einer aktuellen Version vorliegen müssen. Fehlen diese Root-Zertifikate oder sind sie nicht aktuell, kann dies zu Performanceproblemen führen. Dieser Sachverhalt ist im FAQ 87057037 beschrieben.  
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87057037

Unterstützte Virtualisierungsplattformen
Sie können das Softwarepaket SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 in einer virtuellen Maschine installieren. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Virtualisierungsplattformen:
•	VMware vSphere Hypervisor ESX(i) 6.5
•	VMware Workstation Pro 12.5.5
•	VMware Workstation Player 12.5.5
•	Microsoft Hyper-V Server 2016.
Innerhalb der gewählten Virtualisierungsplattform können Sie die folgenden Gast-Betriebssysteme verwenden, um SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 zu installieren:
•	Windows 7 Ultimate (64-Bit)
•	Windows 10 Pro (64-Bit).
Bei den Online-Funktionen kann es Einschränkungen geben. 
Hinweis 
•	Für die Gast-Betriebssysteme gelten dieselben Hardware-Anforderungen wie für SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 selbst.
•	Der Betreiber der Anlage muss dafür sorgen, dass den Gast-Betriebssystemen ausreichend Systemressourcen zur Verfügung gestellt werden.
•	Für den Einsatz von HyperV-Server und ESX(i) wird die von den Herstellern zertifizierte Hardware empfohlen.

1.2	Softwarekomponenten
•	Microsoft .NET Framework 4.6.1
•	Windows Installer 3.3 Redistributable 
•	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)

1.3	Hardwareanforderungen
Um mit S7-PCT V3.5 SP1 arbeiten zu können, benötigen Sie ein geeignetes Programmiergerät oder einen geeigneten PC, besondere Anforderungen an die Hardware liegen nicht vor. Es gelten somit die betriebssystemspezifischen Mindestanforderungen an die Hardware, die Sie den entsprechenden Webseiten von Microsoft entnehmen können.

Benutzungshinweise (Release Notes)
•	S7-PCT ist nicht in die Zugriffsschutz- und Änderungsprotokollmechanismen von STEP 7 eingebunden.
•	Mit IO-Link-Master-Modulen in Zentralbaugruppen wie IM151-7/IM151-8/ET 200SP CPU und S7-1200 kann nur im Betriebsmodus "STEP 7 (integriert)" kommuniziert werden.
•	In einer Zentralbaugruppe gesteckte IO-Link-Master-Module müssen einzeln geladen werden.
•	Über GSD projektierte IO-Link-Baugruppen sind aus STEP 7 V5.x über den Menüpunkt "Bearbeiten > Device Tool starten > S7-PCT" zu konfigurieren. In S7-PCT werden dann nur GSD-basierte IO-Link Master Module angezeigt.
•	Für HSP-basierte IO-Link-Baugruppen ist der Menüpunkt "Bearbeiten > IO-Link konfigurieren" einzusetzen. In S7-PCT werden dann nur HSP-basierte IO-Link Master Module angezeigt.
•	IO-Link Master Module in einer PROFIBUS-DP Station können von S7-PCT auch dann erreicht werden, wenn der PC mit S7-PCT an Ethernet/PROFINET angeschlossen ist. Erforderlich ist in diesem Fall, dass die S7-CPU bzw. S7-CP/CM Module die Funktion "Datensatzrouting" unterstützt. Die Liste der Komponenten mit dieser Funktion finden Sie unter folgendem Link:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7000978
Im Standalone-Modus von S7-PCT steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
•	Während die Gerätekonfiguration ins Gerät geladen wird, werden nur die editierbaren Parameter eines IO-Link Devices geladen. Die schreibgeschützten Parameter werden nicht geladen.
•	S7-PCT-Projektierungen werden in STEP 7 beim Kopieren von Stationen sowie beim Stations-Import/Export nicht erfasst.
•	Zur Sicherstellung der Projektkonsistenz sollten die mit S7-PCT vorgenommenen Einstellungen zur Breite des E/A-Adressbereichs nicht mit HW-Konfig verändert werden.
•	Bei einem direkt gesteckten CP in einer SIMATIC PC-Station kann zwar ein IO-Link Mastermodul projektiert, aber S7-PCT nicht gestartet werden.
•	Die Funktion "Firmware aktualisieren" in S7-PCT verfügt nicht über die Fähigkeit des Datensatzrouting.