SIMATIC S7-PCT

Notes relatives à la sécurité :
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux.
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de préserver) un concept de sécurité industrielle global et moderne. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept.
Il incombe au client d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Les systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet si et dans la mesure où c’est nécessaire et si des mesures de protection correspondantes (p. ex. utilisation de pare-feux et segmentation du réseau) ont été prises.
En outre, vous devez tenir compte des recommandations de Siemens concernant les mesures de protection correspondantes. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur 
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens vous recommande donc vivement d’effectuer des actualisations dès que les mises à jour correspondantes sont disponibles et de ne toujours utiliser que les versions de produit actuelles. L’utilisation de versions obsolètes ou qui ne sont plus prises en charge peut augmenter le risque de cybermenaces.
Afin d’être informé des mises à jour produit dès qu’elles surviennent, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security sous 
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
	
SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1
Ces informations sont prépondérantes par rapport à celles d’autres documents. 
Veuillez les lire attentivement, car elles fournissent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation de SIMATIC S7 Port Configuration Tool V3.5 SP1.
Veillez lors de l’impression du fichier à ce que les marges en format Portrait DIN A4 soient réglées à 25 mm de largeur à gauche et à droite.

Sommaire

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
1       CONDITIONS MINIMALES REQUISES
1.1      Système d'exploitation
1.2      Composants logiciels
1.3      Configuration matérielle requise
INFORMATIONS UTILISATEUR (RELEASE NOTES)

Instructions d'installation
Les instructions d'installation contiennent des informations importantes dont vous avez besoin pour l'installation du logiciel SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1. Veuillez lire ces instructions avant l'installation.

1	Conditions minimales requises
1.1	Système d'exploitation
Windows 7 (64 bits)
•	Windows 7 Home Premium SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 7 Ultimate SP1
Windows 8.1 (64 bits)
•	Windows 8.1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
Windows 10 (64 bits)
•	Windows 10 Home 
•	Windows 10 Pro 
•	Windows 10 Enterprise 
•	Windows 10 Enterprise 2015 LTSB 
•	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 
•	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (pour IPC/PG) 
Windows Server (64 bits)
•	Windows Server 2008 R2 StdE SP1 (installation complète)
•	Windows Server 2012 R2 StdE (installation complète)
•	Windows Server 2016 (installation complète)
L'exécution de S7-PCT V3.5 SP1 sur tous les autres systèmes d'exploitation n'est pas garantie, l'utilisation est sous votre propre responsabilité.
Remarques supplémentaires importantes :
S7-PCT V3.5 SP1 vérifie si fichiers ont un certificat valide. Des certificats racine correspondants, en version actuelle sur l'ordinateur, sont nécessaires pour cette vérification. L'absence de ces certifcats racine ou une ancienne version de ceux-ci peut provoquer des problèmes de performance. Cette information technique est décrite dans la FAQ 87057037. 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87057037

Plateformes de visualisation prises en charge 
Vous pouvez installer le logiciel SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 dans une machine virtuelle. Utilisez pour ce faire l’une des plateformes de visualisation suivantes :
•	VMware vSphere Hypervisor ESX(i) 6.5
•	VMware Workstation Pro 12.5.5
•	VMware Workstation Player 12.5.5
•	Microsoft Hyper-V Server 2016.
A l’intérieur de la plateforme de virtualisation sélectionnée, vous pouvez utiliser les systèmes d’exploitation invités suivants pour installer SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1 :
•	Windows 7 Ultimate (64 bits)
•	Windows 10 Pro (64 bits).
Des restrictions peuvent exister concernant les fonctions en ligne.
Remarques
•	Les exigences concernant le matériel sont les mêmes pour les systèmes d’exploitation invités que pour SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1.
•	L’exploitant de l’installation doit veiller à ce que suffisamment de ressources système soient mises à disposition des systèmes d’exploitation invités.
•	Pour la mise en œuvre de HyperV-Server et ESX(i), nous recommandons le matériel certifié par les constructeurs.

1.2	Composants logiciels
•	Microsoft .NET Framework 4.6.1
•	Windows Installer 3.3 Redistributable 
•	Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)

1.3	Configuration matérielle requise
Pour travailler avec SIMATIC S7-PCT V3.5 SP1, vous avez besoin d’une console de programmation ou d’un PC appropriés, aucune caractéristique matérielle n'est requise. La configuration matérielle minimale requise par le système d'exploitation spécifiée sur le site Internet de Microsoft s'applique.

Informations utilisateur (Release Notes)
•	S7-PCT n'est pas intégré dans le système de protection d'accès et de gestion des modifications de STEP 7.
•	La communication avec les modules maîtres IO-Link dans les modules centraux de type IM151-7/IM151-8/ET 200SP CPU et S7-1200 est possible uniquement en mode "STEP 7 (intégré)".
•	Les modules maîtres IO-Link enfichés dans un module central doivent être chargés individuellement.
•	Les modules IO-Link configurés via GSD doivent être paramétrés dans STEP 7 V5.x via la commande de menu "Edition > Démarrer Device Tool> S7-PCT". Dans S7-PCT, seuls les modules maîtres IO-Link basés sur GSD sont affichés.
•	Pour les modules IO-Link basés sur HSP, utilisez la commande de menu "Edition > Configurer IO-Link". Dans S7-PCT, seuls les modules maîtres IO-Link basés sur HSP sont affichés.
•	Les modules maîtres IO-Link dans une station PROFIBUS-DP sont également accessibles par S7-PCT si le PC est raccordé à Ethernet/PROFINET. Dans ce cas, la CPU S7 ou les modules S7-CP/CM doivent impérativement prendre en charge la fonction "Routage des enregistrements". Vous trouverez la liste des composants avec cette fonction sous le lien suivant :
http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/7000978
En mode autonome de S7-PCT, cette fonction n'est pas disponible.
•	Lors du chargement de la configuration d’appareil dans l’appareil, seuls les paramètres modifiables d'un périphérique IO-Link sont chargés. Les paramètres en lecture seule ne sont pas chargés.
•	Les configurations S7-PCT ne sont pas prises en compte dans STEP 7 lors de la copie des stations et lors des opérations d'importation-exportation des stations.
•	Afin de garantir la cohérence des projets, les réglages de largeur de la zone d'adressage d’E/S effectués avec S7-PCT ne doivent pas être modifiés avec HW Config.
•	Si un CP est enfiché directement dans une station SIMATIC PC, le module maître IO-Link peut être configuré, mais S7-PCT ne peut pas démarrer.
•	La fonction "Mettre à jour le firmware" dans S7-PCT ne permet pas le routage des enregistrements.