Automation License Manager V6.0 SP5
32ビットと64ビット版 
このReadmeには最新の情報が記載されています。製品のインストール方法について重要な情報が含まれていますので、このファイルを注意深く読んでください。
シーメンスでは、いくつかのソフトウェアにコピープロテクト処理を行っています。ライセンスキーまたはオーソリゼーションが、プログラムまたはソフトウェアパッケージに対して有効な場合にのみ、プロテクトされたプログラムを実行できます。
目次
1	Automation License Managerの新機能
1.1	Automation License Manager V6.0 SP3の変更点
1.2	Automation License Manager V6.0 SP2の変更点
2	Automation License Manager
2.1	概要
2.2	配布内容 
2.3	ハードウェア要件
2.4	ソフトウェア要件
2.5	追加情報
3	ライセンスキーの転送方法
3.1	ドラッグアンドドロップ
3.2	コンピュータの接続
4	アップグレード
4.1	アップグレード要件
4.2	ライセンスのアップグレード
5	インストールと削除
5.1	Automation License Managerをインストールする方法
5.2	Automation License Managerを削除する方法
6	その他の注記
6.1	ハードディスクの最適化
6.2	破損したライセンスキー
6.3	特殊な場合: SIMATICログオンアクセス保護
6.4	ライセンスキーサーバとしてのAutomation License Manager
6.5	互換モードの変更
6.6	接続設定によるセキュリティの増強
6.7	Rental License Keyおよびシステムクロックの変更
7	既知の制限事項
7.1	ライセンスキーの転送のキャンセル

1	Automation License Managerの新機能
Automation License Managerは、SIEMENS AGの産業オートメーション事業部の製品です。ライセンスキーの管理に使用されます。
Automation License Managerの32ビットと64ビット版は、共通のセットアップで配布されています。現在サポートされているオペレーティングシステムは、2.4節に記載されています。 
以下は、Automation License Managerの各バージョンの変更点の一覧です。 
1.1	Automation License Manager V6.0 SP3の変更点
ライセンスの実際の保存場所にかかわらず、コンピュータ上のすべてのライセンスを表示できる新しいショートカットメニューが追加されています。
これは、使用中のPC(自身および接続されたコンピュータ)のライセンスのみです。
[マイコンピュータ→フラットビュー]からショートカットメニューを呼び出します。
1.2	Automation License Manager V6.0 SP2の変更点
リモート接続の標準動作の変更点。
この標準動作は、インストール後リモート接続が許可されていない場合のみ、変更されています。 
リモート接続を使用したい場合、接続設定でこれらを明示的に許可する必要があります。
2	Automation License Manager
2.1	概要
Automation License Manager はSIEMENS AGのIndustry Automation Group製品です。これはライセンスキーの管理に使用されます。
2.2	配布内容
Automation License Managerは、Siemens AGのソフトウェア製品のフレームワーク内で提供されます。
ライセンスキーは、特別に作成したデータ記憶媒体により、各ソフトウェア製品について提供されます。また、インターネットでSIEMENS AGからダウンロードして、ライセンスキーを購入することもできます。
2.3	ハードウェア要件
ファイルをインストールするために、ハードディスクに約30MBの空き容量が必要です。さらにログデータベースのために追加の空き容量が必要です。
2.4	ソフトウェア要件
Automation License Manager 32ビット版は、以下のオペレーティングシステム向けにリリースされたプログラムです。
•	MS Windows Server 2008 R2
•	MS Windows Server 2012 R2
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1
•	MS Windows 10

Automation License Manager 64ビット版は、以下のオペレーティングシステムに対してリリースされました。
•	MS Windows Server 2008 R2
•	MS Windows Server 2012 R2
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1
•	MS Windows 10

	注記
オペレーティングシステムのアップグレードはサポートされていません。	

2.5	追加情報
Automation License Managerを使用して、ネットワークの中からフローティングライセンスキーを検索できます。Automation License Managerの機能に関する詳細情報については、オンラインヘルプを参照してください。
3	ライセンスキーの転送方法
Automation License Managerの機能を使用して、次のライセンスキーを転送できます。
•	製品のセットアップ中に転送されないキー(STEP 7など)
•	あとで購入したライセンスのキー

	注記
ライセンスキーの最も簡単な転送方法は、ドラッグアンドドロップです。	

3.1	ドラッグアンドドロップ
1.	メニューコマンド[表示→管理]を使用して、表示を選択します。
2.	ライセンスキーを転送したいローカルまたはネットワークコンピュータの格納場所を開きます。
3.	ライセンスキーを削除したいローカルまたはネットワークコンピュータの格納場所を開きます。
4.	ライセンスキーを選択し、マウスの左ボタンを押したまま、保存したいターゲットフォルダにドラッグします。
結果: ライセンスキーが転送されます。
3.2	コンピュータの接続
Automation License Managerでは、Automation License Managerがインストールされているネットワーク上のコンピュータのみに接続できます。これを行なうには、ナビゲーションエリアで[マイコンピュータ]を右クリックして、ショートカットメニューで[コンピュータ接続]を選択します。ダイアログが表示されて、次の操作を実行できます。
•	接続したいコンピュータの名前を指定します。または
•	ネットワーク上のコンピュータをブラウズします。
[Display Name]ダイアログボックスにコンピュータの表示名を入力します。続いて、[OK]をクリックします。これでコンピュータが接続されました。

	注記
Automation License Managerのバージョンは、すべての関係するコンピュータに必ず同じバージョンをインストールしてください。	

4	アップグレード
注記
	オーソリゼーションは、64ビットのオペレーティングシステム上でサポートされていません。
4.1	アップグレード要件
旧バージョンのライセンスキー → 新しいライセンスキー
次のものが必要です。
•	CoL (Certificate of License=ライセンス認定書)と旧バージョンのライセンスキー
•	CoL (Certificate of License=ライセンス認定書)とターゲットバージョンのアップグレードライセンスキー

4.2	ライセンスのアップグレード
以下の手順は、ライセンスキーのアップグレード方法を示しています。
以下の手順に従います。
1.	メニューコマンド[表示→管理]を使用して、表示を選択します。
2.	旧バージョンのライセンスキーとアップグレードライセンスキーをアップグレードを実行するハードディスクに転送します。
3.	ナビゲーションエリアでアップグレードを実行するライセンスキーの場所を選択します。
4.	メニューコマンド[ライセンスキー→アップグレード]を実行します。
結果: アップグレードが実行されます。

5	インストールと削除
5.1	Automation License Managerをインストールする方法
Automation License Managerは、ユーザーをガイドするセットアッププログラムでインストールします。

	注記
セットアップを開始する前に、他のプログラムをすべて閉じてください。	

5.2	Automation License Managerを削除する方法
Automation License Managerを削除するには、コントロールパネルから、プログラムを削除するためのWindowsの標準的な手順に従います。

6	その他の注記
6.1	ハードディスクの最適化
ライセンスキーをインストールしたとき、特別にマーキングされたクラスタがターゲットドライブに作成されます。いくつかのディスクユーティリティは、このクラスタを"不良"として表示します。このクラスタの回復を行わないでください。
固定ブロックを移動することのできる最適化プログラムを使用する場合、オプションを使用する前に、ライセンスキーをハードディスクからライセンスキーディスケットへ転送しなければなりません。
ハードディスクのバックアップがライセンスキーのコピーを含んでいる場合、バックアップによってディスクを復元すると、現在有効なライセンスキーを上書きして破損する恐れがあります。この恐れがあるので、バックアップを実行する前にすべてのライセンスキーを削除するか、それらをバックアップから明確に除外しておくことをお勧めします。
ハードディスクをフォーマット、圧縮、復元する、または新しいオペレーティングシステムをインストールする前に、ライセンスキーを削除することを忘れないでください。
6.2	破損したライセンスキー
Automation License Managerから、破損したライセンスキーを削除することはできません。このような場合は、ホットラインに連絡してください。通常このようなライセンスキーを回復する手助けをします。
インターネットの以下のサイトに、サポートについて記載されています。
http://support.automation.siemens.com

6.3	特殊な場合: SIMATICログオンアクセス保護
SIMATICログオンによるアクセス保護を有効にするには、SIMATICログオンをインストールする必要があります。インストールした場合にだけ対応するメニューが表示されます([ファイル→設定→全般→SIMATICログオンアクセス保護有効])。
このアクセス保護が既に有効になっている場合、SIMATICログオンをアンインストールするとライセンスキーへのアクセスができなくなります。

	注記
SIMATICログオンをアンインストールするには、まずSIMATICログオンアクセス保護を無効にする必要があります。	

6.4	ライセンスキーサーバとしてのAutomation License Manager 
Windowsファイアウォールに、次のいずれかの例外を入力する必要があります。
•	指定したポート(デフォルト= 4410)または
•	Automation License Managerサービス(almsrvx.exe)
これらの設定を行うには管理者権限が必要です。

	注記
受信リモート接続が許可されている場合、Automation License Managerのみをライセンスキーサーバとして使用できます(6.7節を参照)。	

6.5	互換モードの変更
互換モードに切り替えた場合、対応するダイアログでAutomation License Managerを再起動する必要があります。
ワークグループで管理されたWindowsネットワークの非互換性の問題が発生する可能性があるため、古いAutomation License Managerのバージョン(V4.0未満)を最新バージョンに更新することをお勧めします。

	注記
互換モードは、明示的に有効にする必要があります。受信リモート接続が許可されている場合のみ、互換モードを使用できます(6.7節を参照)。	

6.6	接続設定によるセキュリティの増強
Automation License Managerを、他のAutomation License Managerインストールからの受信リモート接続ができないように設定することができます。
この設定は、メニューコマンド[ファイル→設定→接続]を使って行います。

	注記
このオプションを変更した場合は、Automation License Managerサービスを再起動する必要があります。6.5節も参照してください。	

6.7	Rental License Keyおよびシステムクロックの変更
システムクロックの変更は、Rental License Keyに影響します。システム時間を前に戻すと、Rental License Keyが破損する場合があります。システム時間を先に進めると、残り時間が短くなることがあります。

	注記
Rental License Keyを取り付ける前に、必ずネットワーク(NTPサービス)経由で時間を同期してください。	

7	既知の制限事項
7.1	ライセンスキーの転送のキャンセル
Automation License Managerの他のバージョンがインストールされているコンピュータ間でライセンスキーが転送されると、エラーメッセージが表示され、転送がキャンセルされることがあります。
対策: 
関係するすべてのコンピュータに、同じバージョンのAutomation License Managerをインストールしてください。