Automation License Manager V6.0 SP5
Edición de 32 bits y 64 bits
Las presentes indicaciones prevalecen sobre lo expresado en otros documentos. Lea estas indicaciones detenidamente, ya que contienen información importante para la instalación y el uso del producto.
Siemens protege parte del software contra copia. Los programas protegidos funcionan únicamente si se dispone de las claves de licencia o las autorizaciones necesarias para los programas o los paquetes de software. 
Índice
1	Novedades del Automation License Manager
1.1	Cambios en el Automation License Manager V6.0 SP3
1.2	Cambios en el Automation License Manager V6.0 SP2
2	Automation License Manager
2.1	Introducción
2.2	Volumen de suministro
2.3	Requisitos de hardware
2.4	Requisitos de software
2.5	Información adicional
3	Transferencia de claves de licencia
3.1	Drag & drop
3.2	Conexión de equipos
4	Actualización
4.1	Requisitos para la actualización
4.2	Actualización de la licencia
5	Instalación y desinstalación
5.1	Instalación del Automation License Manager
5.2	Desinstalación del Automation License Manager
6	Otras indicaciones
6.1	Optimización de discos duros
6.2	Claves de licencia defectuosas
6.3	Caso especial: protección de acceso de SIMATIC Logon
6.4	Automation License Manager como License Key Server
6.5	Conmutar el modo de compatibilidad
6.6	Mayor seguridad gracias a los ajustes de conexión
6.7	Claves de licencia Rental y cambio de hora
7	Limitaciones conocidas
7.1	Interrupción al transferir la clave de licencia

1	Novedades del Automation License Manager
El Automation License Manager es un producto del departamento de Industry Automation de SIEMENS AG. Se utiliza para administrar claves de licencia.
El Automation License Manager se suministra como edición de 32 bits y 64 bits en un programa de instalación común. Los sistemas operativos soportados actualmente se indican en el capítulo 2.4.
A continuación se detallan los cambios en las diferentes versiones del Automation License Manager.
1.1	Cambios en el Automation License Manager V6.0 SP3
Hay un nuevo menú contextual que permite ver todas las licencias que hay en el equipo, independientemente de la ubicación física real de dichas licencias. 
La indicación solo es válida para su PC (equipo propio y vinculado).
Llamada del menú contextual mediante "Mi PC" > "Vista plana".
1.2	Cambios en el Automation License Manager V6.0 SP2
Modificación del comportamiento estándar en conexiones remotas.
El comportamiento estándar ha sido modificado de manera que después de la instalación ya no se permiten las conexiones remotas. 
Si desea utilizar conexiones remotas, es preciso habilitarlas expresamente en la configuración de enlaces.

2	Automation License Manager
2.1	Introducción
El Automation License Manager es un producto de la división Industry Automation de la SIEMENS AG. Se utiliza para la administración de las claves de licencia.
2.2	Volumen de suministro
El Automation License Manager se suministra con los productos de software de la SIEMENS AG.
Las claves de licencia se suministran con el producto de software en soportes de datos creados al efecto. También existe la posibilidad de adquirir las claves de licencia de la SIEMENS AG descargándolas de Internet.
2.3	Requisitos de hardware
Para los archivos que instalar se requiere un espacio libre de aprox. 30 MB en el disco duro. También se requiere espacio de memoria adicional para la base de datos de protocolos.
2.4	Requisitos de software
La edición de 32 bits del Automation License Manager está autorizada para los siguientes sistemas operativos de 32 bits:
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
MS Windows 7
MS Windows 8.1 
MS Windows 10
La edición de 64 bits del Automation License Manager está autorizada para los siguientes sistemas operativos de 64 bits:
MS Windows Server 2008 R2 
MS Windows Server 2012 R2 
MS Windows Server 2016
MS Windows 7
MS Windows 8.1 
MS Windows 10

	Nota 
No se soportan actualizaciones de los sistemas operativos.	

2.5	Información adicional
Con el Automation License Manager es posible acceder a claves de licencia residentes en otras redes. Encontrará más detalles sobre las funciones del Automation License Manager en la ayuda en pantalla suministrada.
3	Transferencia de claves de licencia
Las funciones del Automation License Manager permiten transferir las claves de licencia
que no se han transferido al instalar el producto (p. ej. STEP 7).
que pertenecen a licencias adquiridas con posterioridad.

	Nota
El modo más fácil de transferir las claves de licencia es utilizando la función de drag & drop (arrastrar y soltar).	

3.1	Drag & drop
1.	Seleccione la vista con el comando de menú Ver > Gestionar.
2.	Abra la ubicación de su equipo o del equipo conectado, en la que desea insertar la clave de licencia.
3.	Abra la ubicación de su equipo o del equipo conectado, desde la que desea insertar la clave de licencia.
4.	Seleccione las claves de licencia y, con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrástrelas hasta la carpeta en la que desea insertar las claves.
Resultado: las claves de licencia se transfieren.
3.2	Conexión de equipos
Con el Automation License Manager sólo pueden conectarse a la red equipos en los que esté instalado el Automation License Manager. Para ello, haga clic en el área de navegación con el botón derecho del ratón en la opción "Mi PC“ y seleccione el menú contextual "Conectar equipo“. Entonces se abrirá una ventana de diálogo en la que puede
introducir el nombre del equipo que desea conectar o
·	buscar equipos en la red.
En el campo "Visualización“ deberá indicar el nombre con el que desea identificar el equipo. A continuación haga clic en "Aceptar“.
Resultado: el equipo está conectado.

	Nota
No se soportan actualizaciones de los sistemas operativos.	

4	Actualización
	Nota
Tenga en cuenta que ya no se soportan las autorizaciones en sistemas operativos de 64 bits.	

4.1	Requisitos para la actualización
Clave de licencia antigua → Clave de licencia nueva
Se requiere:
el CoL (Certificate of License) y la clave de licencia de la versión anterior
el CoL (Certificate of License) y la clave de licencia de actualización de la versión nueva
4.2	Actualización de la licencia
Los pasos siguientes muestran el procedimiento a seguir para actualizar una clave de licencia. Proceda del siguiente modo:
1.	Seleccione la vista con el comando de menú Ver > Gestionar.
2.	Transfiera las claves de licencia de la versión antigua y las claves de licencia de actualización al disco duro en el que desea realizar la actualización.
3.	En el área de objetos, seleccione la clave de licencia para la que desea llevar a cabo la actualización.
4.	Ejecute el comando de menú "Clave de licencia > Actualización".
Resultado: se ejecuta la actualización.
5	Instalación y desinstalación
5.1	Instalación del Automation License Manager
El Automation License Manager se instala con un programa de instalación guiado por menús.

	Nota
Cierre todos los programas antes de iniciar la instalación con el CD suministrado.	

Instalación
La instalación se lleva a cabo con un programa de instalación autoexplicativo.
5.2	Desinstalación del Automation License Manager
La desinstalación del Automation License Manager debe efectuarse conforme a los estándares de Windows a través del Panel de control.
6	Otras indicaciones
6.1	Optimización de discos duros
Con la clave de licencia se forma un clúster con identificación especial en la unidad de destino. Algunos programas de verificación clasifican este clúster como "defectuoso". No intente restaurarlo.
Si utiliza un programa de optimización que ofrece la posibilidad de mover bloques fijos, sólo podrá utilizar esta función si antes ha vuelto a transferir la clave de licencia desde el disco duro al disquete de clave de licencia.
Si una copia de seguridad de su disco duro contiene copias de claves de licencia, es posible que al volver a escribir los datos de backup en el disco duro se sobrescriban las claves de licencia válidas instaladas, lo que las destruiría. Debido a este peligro se recomienda encarecidamente eliminar todas las claves de licencia antes de crear una copia de seguridad o excluirlas de la misma.
No olvide eliminar las claves de licencia antes de formatear, comprimir o restaurar la unidad de disco duro o antes de instalar un nuevo sistema operativo.
6.2	Claves de licencia defectuosas
Las claves de licencia defectuosas ya no pueden eliminarse del Automation License Manager. En esos casos deberá ponerse en contacto con la línea de atención al cliente. En la mayoría de los casos, ésta podrá ayudarle a restaurar la clave de licencia.
Encontrará soporte adicional en la siguiente dirección de Internet: http://support.automation.siemens.com  
6.3	Caso especial: protección de acceso de SIMATIC Logon
Para activar la protección de acceso se requiere haber instalado SIMATIC Logon. Sólo en este caso se visualiza la casilla correspondiente (Archivo > Configuración > General > Activar protección de acceso SIMATIC Logon).
Si está activada la protección de acceso, al desinstalar SIMATIC Logon no se podrá acceder a ninguna clave de licencia.

	Nota
La protección de acceso de SIMATIC Logon debe desactivarse antes de proceder a desinstalar SIMATIC Logon.	

6.4	Automation License Manager como License Key Server
En el cortafuegos de Windows deberá estar registrada una de las siguientes excepciones:
el puerto definido por el usuario (default = 4410), o bien
el Automation License Manager Service (almsrvx.exe). 
Para realizar estos ajustes se requieren derechos de administrador.

	Nota
El Automation License Manager sólo se puede utilizar como License Key Server (servidor de claves de licencia) si se permiten conexiones remotas entrantes (véase el capítulo 6.7).	

6.5	Conmutar el modo de compatibilidad
En caso de conmutar al modo de compatibilidad, habrá reiniciar el Automation License Manager Service mediante el cuadro de diálogo correspondiente.
Debido a las posibles incompatibilidades en las redes de Windows basadas en una organización de grupos de trabajo, se recomienda actualizar las versiones antiguas del Automation License Manager (<V4.0).

	Nota
El modo de compatibilidad debe activarse expresamente y sólo puede utilizarse si se permiten conexiones remotas entrantes (véase el capítulo 6.7).	

6.6	Mayor seguridad gracias a los ajustes de conexión
El Automation License Manager se puede configurar de manera que no sean posibles las conexiones remotas entrantes de otras instalaciones del Automation License Manager.
Este ajuste se efectúa con el comando de menú "Archivo > Preferencias > Conexión“.

	Nota
En caso de modificar esta opción, es necesario reiniciar el Automation License Manager Service.
Véase también el capítulo 6.5.	
6.7	Claves de licencia Rental y cambio de hora
Un reajuste del reloj de sistema puede tener consecuencias sobre las claves de licencia Rental. Si se retrasa el reloj de sistema se pueden dañar las claves de licencia Rental. Si se adelanta el reloj de sistema se reduce el tiempo de vigencia restante.

	Nota
Tenga en cuenta que la sincronización de la hora a través de la red (servicio NTP) se efectúa antes de otorgarse las claves de licencia Rental.	

7	Limitaciones conocidas
7.1	Interrupción al transferir la clave de licencia
Al transferir claves de licencia entre equipos con versiones diferentes del Automation License Manager, en algunos casos aparece un mensaje de error y se interrumpe la transferencia.
Solución: 
Instale en todos los equipos que intervienen la misma versión del Automation License Manager.