SIMATIC

S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1
Software de simulación
Léame
Notas de instalación y uso

Las presentes indicaciones deben considerarse más actuales que cualquier otra información contenida en la Ayuda en pantalla y en los manuales de S7-PLCSIM y S7ProSim.
Lea las indicaciones atentamente, ya que contienen información sobre la instalación y el uso de S7-PLCSIM V5.4 incluido el Service Pack 8 Update 1.

Consulte en línea las informaciones más recientes
El archivo Léame correspondiente a S7-PLCSIM V5.4 SP8 Update 1 se actualiza cuando es necesario y se pone a disposición como "Léame online" en la página web del Siemens Industry Online Support.
Todo archivo Léame online de S7-PLCSIM tiene el mismo contenido que el archivo Léame que acompaña al producto, así como información adicional publicada después de la entrega del producto. 
Si observa un comportamiento inesperado de S7-PLCSIM, vaya a la página web del Siemens Industry Online Support y consulte si se ha publicado una versión online del Léame de S7-PLCSIM V5.4 SP8 Update 1. Haga una búsqueda de "Léame online S7-PLCSIM V5.4" y consulte el apartado "Limitaciones conocidas" del Léame online para ver si existe alguna entrada referente al problema en cuestión.

Al imprimir el archivo, tenga en cuenta que los márgenes izquierdo y derecho están ajustados a un ancho de 25 mm para formato A4 vertical. 

Contenidos
Contenidos
Información de seguridad
1	Instalación del software
2	Novedades de S7-PLCSIM
2.1	Novedades de S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1
2.2	Novedades de S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8
2.3	Notas del Léame de versiones anteriores a S7-PLCSIM V5.4
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP7
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6
2.3.3	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP5 Update 1
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP5
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP4
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3 Hotfix 1
2.3.7	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP2
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP1
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4
3	Paquete de productos
4	Requisitos de software
5	Documentación de S7-PLCSIM
6	Información sobre S7-PLCSIM
6.1	Cambiar entre CPU reales y simuladas
6.2	Funciones de S7-PLCSIM
6.3	Combinaciones de teclas
7	Limitaciones conocidas
7.1.1	Windows 10 Fall Creators Update
7.1.2	Mensaje de error de STEP 7 (8402): no es posible establecer una conexión con WinAC
7.1.3	Límite de la instancia de simulación
7.1.4	Mensaje de error de STEP 7 (8301): memoria de trabajo insuficiente
7.1.5	Caracteres incorrectos en la interfaz de usuario en chino
7.1.6	Ponga la CPU en modo STOP para guardar los valores de entrada y salida
7.1.7	Soporte de sistemas de CPU redundantes
7.1.8	Simulación no soportada en programadoras con hyper-threading activado
7.1.9	Desproteger los bloques antes de descargarlos a S7-PLCSIM
7.1.10	Imposible visualizar todos los valores para programas con varios elementos activos
7.1.11	Los nombres de variable de bloques de datos de seguridad no pueden tener un punto "."
7.1.12	Tiempo de descarga muy largo desde el editor add-on de CFC
7.1.13	La referencia de S7-PLCSIM no coincide con la referencia de la CPU física
7.1.14	El método SavePLC de S7ProSim no guarda el modo de escaneado
7.1.15	El método HotStartWithSavedValues de S7ProSim no funciona
7.1.16	Fallo de funcionamiento de S7ProSim para PLC S7-300
7.1.17	Instrucciones de comunicación no soportadas con PLC S7-300
7.1.18	Las instrucciones de conversión ATH y HTA devuelven valores incorrectos
7.1.19	El OB 82 no actualiza el búfer de diagnóstico
7.1.20	La instrucción CU (Incrementar contador) no funciona correctamente
7.1.21	La función UBLKMOV no funciona
7.1.22	No se soportan configuraciones de hardware de una estación SIMATIC o SIMATIC PC con un adaptador S5
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6 no puede abrir algunos PLC simulados (archivos *.plc) desde S7-PLCSIM V5.3 o versiones anteriores
7.1.24	Funcionamiento simultáneo de S7-PLCSIM y SIMATIC WinAC
7.1.25	Simulación de un controlador WinAC con S7-PLCSIM
7.1.26	Guardar diseños S7-PLCSIM y archivos de PLC
7.1.27	Descargar una CPU con tipo de interfaz ajustable (MPI/DP)
7.1.28	S7-PLCSIM no soporta la visualización de PI y PQ S7-300
7.1.29	S7-PLCSIM no soporta "Named Connections"

Información de seguridad
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto.
El cliente es responsable de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Los sistemas, las máquinas y los componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. uso de cortafuegos y segmentación de la red). 
Adicionalmente, deberán observarse las recomendaciones de Siemens en cuanto a las medidas de protección correspondientes. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity
Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de mejorar todavía más su seguridad. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores o que ya no se soportan puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. 
Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en
http://www.siemens.com/industrialsecurity

1	Instalación del software
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1 está integrado en el siguiente software de Siemens:
•	S7-PLCSIM Standard V15 SP1
•	PCS7 V9 SP2
También es posible instalar S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1 como una aplicación autónoma.

2	Novedades de S7-PLCSIM
2.1	Novedades de S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1 incluye las siguientes nuevas funciones:
•	Corrección de errores 
2.2	Novedades de S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1 incluye la siguiente nueva función:
•	Soporte de Microsoft Windows 10
2.3	Notas del Léame de versiones anteriores a S7-PLCSIM V5.4 
Los apartados siguientes ofrecen una relación de las nuevas funciones de cada versión de S7-PLCSIM V5.4. 
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP7
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7 ofrece la siguiente función nueva:
•	Soporte del TIA Portal V14
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 ofrece las siguientes funciones nuevas:
•	Importación de variables del TIA Portal a los formatos .csv, .xls y .xlsx
•	S7ProSim
•	Corrección de errores, entre ellos:
•	Posibilidad de cargar una estación que incluya una CPU con más de 64 conexiones de comunicación configuradas
•	Función de deslizador al utilizar dobles palabras para modificar valores en sistemas operativos de 64 bits
2.3.3	
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP5 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 3 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	Optimización de las interfaces visualizadas en la selección "Ajustar interfaz PG/PC" de STEP 7 y S7-PLCSIM en el entorno SIMATIC NET
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP5
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP5 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	Soporte de sistemas operativos de 64 bits
•	Soporte de chino (interfaz de usuario del software y documentación)
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP4
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP4 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	Uso de un compilador MC7 optimizado
•	Soporte de los sistemas operativos Windows 7 Ultimate, Professional y Enterprise.
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3 Hotfix 1
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3 Hotfix 1 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	Mejora de la gestión de licencias de objetos de proceso para CFC en el entorno PCS 7   
•	Mejora del establecimiento de conexiones con WinCC con configuración estándar en sistemas monopuesto
•	Al abrir un archivo PLC se restablece el último punto de acceso seleccionado
•	La indicación de estado se ha corregido en el cuadro de diálogo de SIMATIC Manager "Compilar objetos y cargar" 
•	El método PROSIM "connect" puede ejecutarse después de reiniciar una aplicación de test 
•	Mejoras en la ejecución de SFC18, SFC107 y SFC108.
2.3.7	
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP3 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	Posibilidad de arranque múltiple y soporte de la comunicación entre las CPU
•	Optimización del entorno de descarga
•	Soporte de una interfaz PG/PC adicional: Interno en PC (local)
•	Ruta de acceso simplificada
•	Optimización de la comunicación con WinCC y WinCC flexible
•	Visualización de todas las direcciones de acceso de CPU en la barra de estado.
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP2
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP2 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP2 soporta la carga de configuraciones con objetos "Configuration in Run" (objetos CiR) en modo RUN.
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP1
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP1 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP1 soporta la directiva de grupo "No guardar historial de documentos abiertos recientemente."
•	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP1 permite a los usuarios de Windows Vista seleccionar un punto de acceso a CPU Ethernet y utilizar la vista ONLINE de STEP 7 HW Config.
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4 
S7-PLCSIM V5.4 ofrece las siguientes nuevas funciones:
•	S7-PLCSIM V5.4 DP, tipos de conexiones Industrial Ethernet e internas en PC soportados además de MPI. Antes, S7-PLCSIM usaba una conexión MPI predeterminada, dirección 2. Con S7‑PLCSIM V5.4 es posible examinar proyectos STEP 7 y seleccionar un nodo de red para establecer una conexión simulada. S7-PLCSIM simula la CPU del nodo seleccionado, todos los nodos pertenecientes a la CPU en cuestión y la subred del nodo seleccionado.
•	Mayor número de bloques soportados para la simulación.  S7-PLCSIM soporta una serie de bloques OB, SFB y SFC, tal y como se describe en el manual electrónico y en la Ayuda en pantalla. Algunos de ellos son de tipo NOP, es decir, que no realizan ninguna operación. Con S7-PLCSIM V5.4 ha aumentado el número de bloques que no son NOP.
3	Paquete de productos
Esta actualización contiene una versión completa de S7-PLCSIM V5.4 incluido SP8 Update 1, disponible en los siguientes idiomas:  
•	Inglés
•	Francés
•	Alemán
•	Italiano
•	Español
•	Chino

4	Requisitos de software
Sistemas operativos
S7-PLCSIM V5.4 incluido el Service Pack 8 Update 1 es una aplicación de 32 bits homologada para los siguientes sistemas operativos de 32 y 64 bits: 
•	Windows Server 2008 R2 (edición Standard como estación de trabajo)
•	Windows Server 2008 R2 SP1 (edición Standard como estación de trabajo)
•	Windows Server 2012 R2
•	Windows 7 Ultimate SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
•	Windows 10 (solo 64 bits)

	Nota
•	El modo Windows XP dentro de Windows 7 no está soportado.	
Internet Explorer
Para visualizar la Ayuda en pantalla se requiere Internet Explorer V6.0 o superior.
5	Documentación de S7-PLCSIM
Encontrará información exhaustiva sobre cómo trabajar con S7-PLCSIM en la Ayuda en pantalla, que puede abrir desde el menú "Ayuda". A la ayuda contextual se accede pulsando F1 o haciendo clic en el icono con un interrogante.
Un manual S7-PLCSIM en formato electrónico estará disponible en el equipo tras instalar S7-PLCSIM. El manual electrónico contiene la misma información que la Ayuda en pantalla.
Recuerde que la información del presente archivo Léame tiene prioridad frente a la información del manual electrónico y de la Ayuda en pantalla.
6	Información sobre S7-PLCSIM
6.1	Cambiar entre CPU reales y simuladas
Para evitar confusiones entre CPU reales y simuladas al utilizar herramientas de STEP 7, ya sea en SIMATIC Manager o en el TIA Portal, solo se puede estar en un modo u otro. Es como cambiar del mundo "real" al mundo "simulado". De ese modo, cuando están visibles las CPU reales, la CPU simulada no puede verse. STEP 7 le pide que cierre todas las conexiones establecidas con cualquier tipo de CPU antes de poder cambiar al otro tipo. Para más información, consulte la Ayuda en pantalla de S7-PLCSIM o el manual electrónico.
Para iniciar el modo de simulación, utilice uno de los siguientes métodos:
•	Elija el comando de menú "Herramientas > Simular módulos" del SIMATIC Manager o "Iniciar simulación" de STEP 7 en el TIA Portal.
•	Haga clic en el icono de simulación de la barra de herramientas de STEP 7.
•	Inicie S7-PLCSIM desde Windows.
6.2	Funciones de S7-PLCSIM
S7-PLCSIM permite cargar y probar un programa S7 sin necesidad de un PLC utilizando el software STEP 7 estándar y la interfaz S7-PLCSIM. La principal ventaja es que pueden probarse funciones de automatización. El tempo es muy diferente del de una CPU real. Por eso es aconsejable probar el hardware posteriormente. Las entradas y salidas pueden vigilarse y cambiarse fácilmente desde la interfaz visual. 
No se soportan todas las propiedades de las CPU S7. Por ello, algunas funciones avanzadas de determinados productos pueden provocar mensajes de error con S7-PLCSIM. Para una descripción más detallada de las diferencias, consulte la Ayuda en pantalla de S7-PLCSIM o el manual electrónico.
6.3	Combinaciones de teclas
Las siguientes combinaciones de teclas están disponibles en S7-PLCSIM:
ALT + F1	Permite ocultar y mostrar la barra de herramientas estándar.
ALT + F2	Permite ocultar y mostrar la barra de herramientas Insertar.
ALT + F3	Permite ocultar y mostrar la barra de herramientas Modo CPU.
ALT + F4	Cierra S7-PLCSIM
ALT + F5	Permite ocultar y mostrar la barra de herramientas Grabar/Reproducir
7	Limitaciones conocidas
7.1.1	Windows 10 Fall Creators Update
Después de instalar Windows 10 Fall Creators Update puede producirse una caída del sistema al iniciar S7-PLCSIM.
Para resolver el problema, repare o reinstale S7-PLCSIM. 
7.1.2	Mensaje de error de STEP 7 (8402): no es posible establecer una conexión con WinAC
Es posible que reciba este mensaje de error cuando intente descargar bloques de programa para WinAC utilizando la opción "Sistemas PC".
Puede ignorar este error y poner la CPU a RUN en S7-PLCSIM.
Otra posibilidad consiste en no seleccionar "Arrancar todos" o "Arrancar" para el módulo de WinAC.
7.1.3	Límite de la instancia de simulación
Como máximo pueden ejecutarse 8 instancias de simulación de CPU. 
7.1.4	Mensaje de error de STEP 7 (8301): memoria de trabajo insuficiente
Si el programa contiene uno o varios bloques con protección de know-how, es posible que se reciba un mensaje de error en STEP 7 avisando de que la memoria de trabajo es insuficiente.
Para que la simulación funcione correctamente hay que quitar la protección de know-how de todos los bloques y volver a ejecutar la simulación.
7.1.5	Caracteres incorrectos en la interfaz de usuario en chino
Si va a trabajar con S7-PLCSIM en chino, primero debe ajustar la configuración regional y de idioma en Windows del siguiente modo:
•	Guarde cualquier trabajo que no haya guardado aún y cierre todas las aplicaciones abiertas. Es necesario reiniciar el equipo tras cambiar la configuración del idioma.
•	Vaya al panel de control de Windows y elija Configuración regional y de idioma (en Windows 7) o Región (en Windows 8)
•	En la pestaña Formatos, cambie el formato a "Chino (Simplificado PRC)"
•	En la pestaña Ubicación, cambie la ubicación actual a "China"
•	En la pestaña Administrativo, cambie la ubicación del sistema a "Chino (Simplificado PRC)"
•	Reinicie el equipo 
7.1.6	Ponga la CPU en modo STOP para guardar los valores de entrada y salida
Si guarda el proyecto mientras la CPU está en un modo que no sea "STOP", las entradas y salidas se reinicializarán y los valores que contienen se borrarán.  
Si desea que los valores de entrada y salida se guarden, primero debe poner la CPU en modo "STOP" y a continuación guardar el proyecto.
7.1.7	Soporte de sistemas de CPU redundantes
S7-PLCSIM no soporta la simulación de CPU redundantes, como las CPU S7-400H.
7.1.8	Simulación no soportada en programadoras con hyper-threading activado
S7-PLCSIM no soporta la simulación en programadoras con Hyper-threading activado. Desactive Hyper-threading y a continuación reinicie la simulación.
7.1.9	Desproteger los bloques antes de descargarlos a S7-PLCSIM
Los bloques de programa codificados con "Privacidad de bloque" o los programas que incluyen bloques de programa codificados no pueden ejecutarse en S7-PLCSIM. Si el programa contiene bloques de programa codificados, desprotéjalos antes de realizar una descarga a S7-PLCSIM.
7.1.10	Imposible visualizar todos los valores para programas con varios elementos activos
Si su programa contiene un gran número de elementos activos, el estado de ejecución de S7-PLCSIM puede no ser capaz de mostrar todos los valores de entrada y salida.
Los elementos no mostrados pueden visualizarse con la tabla de observación del TIA Portal o los objetos de visualización variables de S7-PLCSIM.
7.1.11	Los nombres de variable de bloques de datos de seguridad no pueden tener un punto "." 
Si el nombre de variable de un DB de seguridad contiene un punto se produce un error de datos.
Para evitar este error, proceda de uno de los siguientes modos:
•	Referencie el DB de seguridad con una variable PLC
•	No utilice un DB de seguridad
7.1.12	Tiempo de descarga muy largo desde el editor add-on de CFC 
Tenga en cuenta que el tiempo de descarga puede alcanzar los 15 minutos en función del tamaño de su editor de CFC (Continuous Function Chart).  Por ello, un tiempo de descarga excesivamente largo no indica necesariamente que haya algún problema con el programa.
7.1.13	La referencia de S7-PLCSIM no coincide con la referencia de la CPU física
S7-PLCSIM muestra una referencia genérica del PLC simulado. Esta referencia no es la misma que la del PLC físico y la referencia en S7-PLCSIM es siempre la misma, sea cual sea el PLC físico simulado.
7.1.14	El método SavePLC de S7ProSim no guarda el modo de escaneado
Si utiliza el método S7ProSim para iniciar S7-PLCSIM con un archivo .PLC guardado, recuerde que el modo de escaneado (paso individual o continuo) puede no volver a adoptar el valor que estaba presente al guardar el archivo. Reinicie el modo de escaneado para continuar trabajando con el proyecto.
7.1.15	El método HotStartWithSavedValues de S7ProSim no funciona
El método HotStartWithSavedValues de S7ProSim no provoca un arranque en caliente de un PLC S7-400. 
Al ejecutar el método SetStartUpSwitch de S7ProSim para ajustar el modo de arranque a arranque en caliente, la posición del selector de arranque de S7-PLCSIM no se actualiza a arranque en caliente y S7-PLCSIM no conmuta a RUN.
7.1.16	
Fallo de funcionamiento de S7ProSim para PLC S7-300
Los métodos de escritura de S7ProSim WriteInputImage y WriteInputPoint derivan en un fallo de escritura al seleccionar una transferencia de datos de cuatro bytes (palabra doble) para PLC S7-300.
Para evitar el problema, se puede usar un tamaño de transferencia de uno o dos bytes (palabra) para PLC S7-300.
7.1.17	Instrucciones de comunicación no soportadas con PLC S7-300
Las siguientes instrucciones no están soportadas para simular la comunicación con PLC S7-300:
•	BSEND/BRCV
•	USEND/URCV
•	TSEND/TRCV
7.1.18	Las instrucciones de conversión ATH y HTA devuelven valores incorrectos
Las siguientes instrucciones no devuelven valores correctos, por lo que los resultados de estas instrucciones no son fiables:
•	ATH - Convertir cadena de caracteres ASCII en número hexadecimal
•	HTA - Convertir número hexadecimal en cadena de caracteres ASCII
7.1.19	El OB 82 no actualiza el búfer de diagnóstico
El disparo de errores de OB82 en S7-PLCSIM no actualiza automáticamente el búfer de diagnóstico para los módulos del PLC simulado. Aunque el error se dispare a nivel de módulo y este se ajuste al fallo correctamente, la información correspondiente no se ve reflejada en el búfer de diagnóstico. 
7.1.20	La instrucción CU (Incrementar contador) no funciona correctamente
La instrucción Incrementar contador (CU) solo debe incrementar el valor de un contador con un evento de flanco ascendente.  En lugar de eso, la instrucción aumenta el valor del contador mientras haya flujo de corriente.  Por ello el valor del contador no será fiable si hay instrucciones CU en el proyecto de simulación.
7.1.21	La función UBLKMOV no funciona
Para simular el desplazamiento de los contenidos de un área de memoria, utilice la instrucción BLKMOV. La función UBLKMOV no funciona correctamente. 
7.1.22	No se soportan configuraciones de hardware de una estación SIMATIC o SIMATIC PC con un adaptador S5 
S7-PLCSIM no soporta configuraciones con un adaptador S5. Tiene que retirar el adaptador S5 o sustituirlo con otras E/S y descargar el hardware modificado para realizar la simulación.  
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6 no puede abrir algunos PLC simulados (archivos *.plc) desde S7-PLCSIM V5.3 o versiones anteriores
S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6 utiliza un formato diferente para PLC simulados (archivos *.plc) que las versiones anteriores. En la mayoría de los casos S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6 puede abrir un archivo *.plc que se ha guardado en S7-PLCSIM V5.3 o en una versión anterior. Sin embargo, en algunos casos S7-PLCSIM V5.4 incluido SP6 no puede abrir un archivo *.PLC.
7.1.24	Funcionamiento simultáneo de S7-PLCSIM y SIMATIC WinAC
No utilice S7-PLCSIM y SIMATIC WinAC simultáneamente en el mismo equipo. Si lo hace, es posible que WinAC se vea afectado por modificaciones en los controles de S7-PLCSIM.
7.1.25	Simulación de un controlador WinAC con S7-PLCSIM
Para simular un controlador WinAC (WinLC o WinAC Slot), para un proyecto STEP 7 descargue solo la carpeta de bloques del programa S7 o solo la carpeta de esquemas para un proyecto PCS7. No intente cargar la estación completa, ya que en ese caso el Administrador de estaciones también se cargaría, y S7-PLCSIM no soporta la carga del Administrador de estaciones.
7.1.26	Guardar diseños S7-PLCSIM y archivos de PLC
Si guarda un diseño o un archivo de PLC en la estructura de carpetas del proyecto de STEP 7, recuerde los siguientes puntos: Si en una estructura de carpetas de un proyecto de STEP 7 hay archivos *.lay o *.plc, y el proyecto se reorganiza desde STEP 7 con el comando de menú Archivo > Guardar como con la casilla de verificación "con reorganización" activada, STEP 7 no copiará los archivos *.lay y *.plc porque no son archivos de proyectos STEP 7 originales. Los archivos *.lay y *.plc tienen que copiarse manualmente en la carpeta del proyecto.
7.1.27	Descargar una CPU con tipo de interfaz ajustable (MPI/DP)
Ha configurado una CPU con interfaz MPI/DP conmutable en STEP 7 HW Config. Si selecciona una interfaz PROFIBUS pero no la conecta a una subred, puede aparecer un mensaje de error al descargar la estación a S7-PLCSIM. 
Si la interfaz PROFIBUS se ha seleccionado como interfaz PG/PC activa, al descargar los bloques de programa a la CPU predeterminada se muestra un mensaje de error indicando que no pueden cargarse.  Una vez descargados los datos del sistema, la simulación acepta las interfaces configuradas. Ahora falta PROFIBUS en las interfaces, ya que no está conectado en red. Eso significa que la CPU no estará disponible para el proceso de descarga posterior.
Utilice la lista desplegable de la barra de herramientas "Estándar" para cambiar la interfaz PG/PC en S7-PLCSIM.
7.1.28	S7-PLCSIM no soporta la visualización de PI y PQ S7-300
S7-PLCSIM no puede mostrar PI y PQ (E/S de periferia) con un S7-300 si las PI y PQ se conectan a través de una tarjeta CP. La configuración de una tarjeta CP de un S7-300 es diferente a la de un S7-400. S7-PLCSIM solo soporta la configuración de tarjeta CP de un S7-400.
7.1.29	S7-PLCSIM no soporta "Named Connections"
S7-PLCSIM no soporta el tipo de conexión "Named Connections".
Si utiliza S7-PLCSIM con PCS 7, observe la información adicional recogida en el archivo Léame de PCS 7. Lea el apartado "Uso de S7-PLCSIM" en el archivo Léame de PCS 7.