SIMATIC

S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
Software di simulazione
Leggimi
Avvertenze sull'installazione e l'utilizzo

Le presenti avvertenze hanno priorità su qualsiasi altra affermazione riportata nei manuali e nelle Guide in linea di S7-PLCSIM e S7ProSim.
Si prega di leggerle attentamente perché contengono informazioni importanti sull'installazione e l'utilizzo di S7-PLCSIM V5.4 con Service Pack 8 Update 1.

Visualizzazione delle informazioni aggiornate sul prodotto disponibili online
Il file Leggimi di S7-PLCSIM V5.4 SP8 viene aggiornato e pubblicato come "Leggimi online" nel sito web Siemens Industry Online Support.
Ogni Leggimi online di S7-PLCSIM è costituito dalla versione inclusa nel prodotto acquistato e da altre informazioni pubblicate successivamente all’acquisto. 
Se S7-PLCSIM si comporta in modo anomalo consultare il sito web Siemens Industry Online Support per verificare se è stata pubblicata una nuova versione online del Leggimi di S7-PLCSIM V5.4 SP8 Update 1. Inserire come chiave di ricerca "Leggimi online di S7-PLCSIM V5.4" e leggere il capitolo "Limiti noti" del Leggimi online per verificare se è disponibile una descrizione del problema riscontrato.

Se si stampa il file in formato verticale DIN A4 impostare il margine sinistro e destro del foglio a 25 mm. 

Indice
Indice
Informazioni di sicurezza
1	Installazione del software
2	Nuove funzioni di S7-PLCSIM
2.1	Nuove funzioni di S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
2.2	Nuove funzioni di S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8
2.3	Note rispetto alle release precedenti di S7-PLCSIM V5.4
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6
2.3.3	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 1
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1
2.3.7	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4
3	Contenuto del pacchetto
4	Requisiti software
5	Documentazione di S7-PLCSIM
6	Informazioni su S7-PLCSIM
6.1	Commutazione tra le CPU fisiche e simulate
6.2	Funzioni di S7-PLCSIM
6.3	Combinazioni di tasti
7	Limiti noti
7.1.1	Update di Windows 10 Fall Creators
7.1.2	Messaggio di errore di STEP 7 (8402): Impossibile stabilire il collegamento online con WinAC
7.1.3	Numero massimo di istanze di simulazione
7.1.4	Messaggio di errore di STEP 7 (8301): Memoria di lavoro insufficiente
7.1.5	Caratteri errati nell’interfaccia utente del cinese
7.1.6	Impostare la CPU nel modo STOP per salvare i valori degli ingressi e delle uscite
7.1.7	Supporto dei sistemi CPU ridondanti
7.1.8	Simulazione non supportata per i dispositivi di programmazione con hyper-threading attivo
7.1.9	Disattivazione della protezione dei blocchi prima del caricamento in S7-PLCSIM
7.1.10	Impossibile visualizzare tutti i valori per i programmi con molti elementi attivi
7.1.11	Il nome della variabile per un blocco dati fail-safe non può contenere il punto "."
7.1.12	Prolungato tempo di caricamento dall’editor CFC aggiuntivo
7.1.13	Il numero di articolo (ordinazione) indicato in S7-PLCSIM non corrisponde a quello della CPU fisica
7.1.14	Il metodo SavePLC di S7ProSim non salva la modalità di scansione
7.1.15	Il metodo HotStartWithSavedValues di S7ProSim non funziona
7.1.16	Errore di scrittura in S7ProSim per i PLC S7-300
7.1.17	Istruzioni di comunicazione non supportate per i PLC S7-300
7.1.18	Le istruzioni di conversione ATH e HTA restituiscono valori errati
7.1.19	L’OB 82 non aggiorna il buffer di diagnostica
7.1.20	L’istruzione CU (Conta in avanti) non funziona correttamente
7.1.21	L’istruzione UBLKMOV non funziona
7.1.22	Le configurazioni HW di una stazione SIMATIC o di una stazione PC SIMATIC con adattatore S5 non vengono supportate
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 non è in grado di aprire alcuni sistemi di destinazione simulati (file *.plc) da S7-PLCSIM V5.3 o versioni precedenti
7.1.24	Esecuzione simultanea di S7-PLCSIM e SIMATIC WinAC
7.1.25	Simulazione di un controllore WinAC con S7-PLCSIM
7.1.26	Salvataggio di file di layout e PLC in S7-PLCSIM
7.1.27	Caricamento di una CPU con tipo di interfaccia impostabile (MPI/DP)
7.1.28	S7-PLCSIM non supporta la visualizzazione dei PI e delle PQ S7‑300
7.1.29	"Named Connections" non supportate da S7-PLCSIM

Informazioni di sicurezza
Siemens fornisce prodotti e soluzioni con funzioni di sicurezza industriale a supporto del funzionamento sicuro di impianti, sistemi, macchine e reti.
Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche è necessario implementare un concetto di sicurezza industriale olistico e all’avanguardia e provvedere alla sua costante manutenzione. I prodotti e le soluzioni Siemens sono solo uno dei componenti di questo concetto.
È responsabilità del cliente impedire l’accesso non autorizzato ai suoi impianti, sistemi, macchine e reti. Sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere collegati alla rete aziendale o a internet solo se e nella misura in cui ciò è necessario e previa adozione di idonee misure di sicurezza (es. uso di firewall e segmentazione di rete). 
È inoltre opportune seguire le indicazioni fornite da Siemens sulle misure di sicurezza idonee. Per maggiori informazioni sulla sicurezza industriale consultare la seguente pagina:
http://www.siemens.com/industrialsecurity
I prodotti e le soluzioni Siemens sono soggette a uno sviluppo continuo al fine di aumentarne la sicurezza. Siemens raccomanda caldamente di installare gli aggiornamenti di prodotto non appena disponibili e di utilizzare sempre le ultime versioni dei prodotti. L’uso di versioni di prodotto non più supportate e la mancata installazione degli ultimi aggiornamenti può aumentare l’esposizione dei clienti alle minacce informatiche. 
Per essere sempre informati sugli aggiornamenti di prodotto iscriversi al feed RSS sulla sicurezza industriale Siemens:
http://www.siemens.com/industrialsecurity
1	Installazione del software
S7-PLCSIM V5.4.7 incl. SP8 Update 1 è compreso nel seguente software Siemens:
•	S7-PLCSIM Standard V15.1
•	PCS7 V9 SP2
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 può essere installato anche come applicazione standalone.

2	Nuove funzioni di S7-PLCSIM
2.1	Nuove funzioni di S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 presenta la seguente nuova funzione:
•	Eliminazione di errori
2.2	Nuove funzioni di S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 presenta la seguente nuova funzione:
•	Supporto per Microsoft Windows 10
2.3	Note rispetto alle release precedenti di S7-PLCSIM V5.4 
I seguenti paragrafi elencano le nuove funzioni delle diverse release di S7-PLCSIM V5.4.
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7 presenta la seguente nuova funzione:
•	Supporto di TIA Portal V14
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 presenta le seguenti nuove funzioni:
•	Importazione delle variabili dal TIA Portal in formato .csv, .xls, e .xlsx
•	S7ProSim
•	Correzioni di bug, tra cui:
•	Possibilità di caricare una stazione che contiene una CPU con più di 64 collegamenti di comunicazione configurati.
•	Funzionalità slider in caso di utilizzo di doppie parole per la modifica dei valori nei sistemi operativi a 64 bit.
2.3.3	
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 1 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	Ottimizzazione delle interfacce visualizzate nella selezione "Imposta interfaccia PG/PC" di STEP 7 e S7-PLCSIM nell’ambiente SIMATIC NET.
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	Supporto dei sistemi operativi a 64 bit
•	Supporto della lingua cinese (interfaccia utente e documentazione)
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	Utilizzo di un compilatore MC7 ottimizzato
•	Supporto dei sistemi operativi Windows 7 Ultimate, Professional, Enterprise.
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	È stata migliorata la gestione delle licenze degli oggetti di processo per CFC in ambiente PCS 7   
•	È stata migliorata la funzione di collegamento a WinCC con le impostazioni standard della stazione singola
•	Quando si apre un file PLC viene reimpostato l'ultimo nodo di accesso selezionato
•	È stata corretta l’indicazione dello stato nella finestra di dialogo di SIMATIC Manager "Compila e carica oggetti" 
•	Dopo il riavvio di un'applicazione di test è possibile eseguire il metodo PROSIM "connect" 
•	È stata migliorata l'esecuzione delle SFC18, SFC107 e SFC108.
2.3.7	
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	Possibilità di avvio multiplo e supporto della comunicazione tra le CPU
•	Ottimizzazione del download
•	Supporto di un'interfaccia PG/PC supplementare: PC internal (local)
•	Percorso di accesso semplificato
•	Ottimizzazione della comunicazione con WinCC e WinCC flexible
•	Visualizzazione di tutti gli indirizzi di accesso CPU nella barra di stato.
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2 consente di caricare le configurazioni con oggetti CiR (Configuration in Run) durante il modo di funzionamento RUN.
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 supporta il criterio di gruppo "Do not keep history of recently opened documents" ("Non mantenere la cronologia dei documenti aperti recentemente").
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 consente agli utenti di Windows Vista di selezionare un "nodo di accesso CPU" Ethernet e di utilizzare la visualizzazione ONLINE di Configurazione HW di STEP 7.
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4 
S7-PLCSIM V5.4 mette a disposizione le seguenti nuove funzioni:
•	Supporto dei tipi di connessione DP, Industrial Ethernet e PC Internal oltre a MPI. In passato S7-PLCSIM utilizzava una connessione di default MPI nell'indirizzo 2. Con S7-PLCSIM V5.4 è possibile spostarsi tra i progetti STEP 7 e selezionare un nodo di rete per stabilire una connessione simulata. S7-PLCSIM simula la CPU del nodo selezionato, tutti i nodi che le appartengono e la sottorete del nodo selezionato.
•	Maggior numero di blocchi supportati per la simulazione  S7-PLCSIM supporta una serie di OB, SFB e SFC come descritto nel manuale elettronico e nella Guida in linea. Tra questi alcuni sono NOP, ossia non eseguono alcuna operazione. In S7-PLCSIM V5.4 è aumentato il numero dei blocchi che non sono NOP.
.
3	Contenuto del pacchetto
Il presente CD contiene la versione integrale di S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 nelle seguenti lingue:  
•	Inglese
•	Francese
•	Tedesco
•	Italiano
•	Spagnolo
•	Cinese

4	Requisiti software
Sistemi operativi
S7-PLCSIM V5.4 incl. Service Pack 8 Update 1 ("S7-PLCSIM") è un'applicazione a 32 bit abilitata per i seguenti sistemi operativi a 32 e 64 bit: 
•	Windows Server 2008 R2 (Standard Edition come workstation)
•	Windows Server 2008 R2 SP1 (Standard Edition come workstation)
•	Windows Server 2012 R2
•	Windows 7 Ultimate SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
•	Windows 10 (solo a 64 bit)

	Avvertenza
•	La modalità Windows XP su Windows 7 non è abilitata.	

Internet Explorer
Per visualizzare la Guida in linea è necessario Internet Explorer V6.0 o superiore.

5	Documentazione di S7-PLCSIM
Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo di S7-PLCSIM si consiglia di consultare la Guida in linea a cui si può accedere dal menu "?”.  Premendo il tasto F1 o facendo clic sul pulsante del punto interrogativo si attiva la Guida al contesto.
Un manuale S7-PLCSIM è disponibile sul computer dopo l’installazione di S7-PLCSIM. Il manuale elettronico contiene le stesse informazioni della guida online.
Le informazioni contenute nel presente file Leggimi sostituiscono quelle del manuale elettronico e della Guida in linea.

6	Informazioni su S7-PLCSIM
6.1	Commutazione tra le CPU fisiche e simulate
Quando si utilizzano i tool di STEP 7 in SIMATIC Manager o nel TIA Portal, per evitare che l’utente confonda le CPU simulate con quelle fisiche il software consente di attivare le due modalità solo alternativamente. È un po’ come passare dal mondo "fisico" a quello "simulato". Allo stesso modo, quando sono visibili le CPU fisiche, la CPU simulata non compare. STEP 7 invita a chiudere i collegamenti con un tipo di CPU prima di consentire all'utente di passare all'altro tipo. Per ulteriori informazioni consultare la Guida in linea o il manuale di S7-PLCSIM in formato elettronico.
Per avviare la modalità di simulazione procedere in uno dei seguenti modi:
•	Selezionare il comando di menu "Opzioni > Simula unità" in SIMATIC Manager o “Avvia simulazione" in STEP 7 nel TIA Portal.
•	Fare clic sul pulsante per la simulazione nella barra degli strumenti di STEP 7.
•	Avviare S7-PLCSIM da Windows.
6.2	Funzioni di S7-PLCSIM
S7-PLCSIM consente di caricare e testare un programma S7 senza CPU reale, utilizzando i tool del pacchetto software standard di STEP 7 e l'interfaccia di
S7-PLCSIM. In particolare questa applicazione è utile per eseguire il test della logica. Poiché la temporizzazione è molto diversa da quella delle CPU fisiche si consiglia di eseguire comunque il test dell'hardware. Gli ingressi e le uscite possono essere facilmente controllati e modificati nell'interfaccia. 
Non tutte le proprietà delle CPU S7 sono supportate e alcune funzioni avanzate di prodotti particolari potrebbero generare un messaggio di errore se eseguite con S7-PLCSIM. Per una descrizione completa delle differenze consultare la Guida in linea o il manuale elettronico di S7-PLCSIM.
6.3	Combinazioni di tasti
In S7-PLCSIM sono disponibili le seguenti combinazioni di tasti:
ALT + F1	Consente di attivare e disattivare la barra degli strumenti Standard.
ALT + F2	Consente di attivare e disattivare la barra degli strumenti Inserisci
ALT + F3	Consente di attivare e disattivare la barra degli strumenti Stato di funzionamento CPU.
ALT + F4	Chiude S7-PLCSIM.
ALT + F5	Consente di attivare e disattivare la barra degli strumenti File di registrazione/playback.
7	Limiti noti
7.1.1	Update di Windows 10 Fall Creators
Dopo aver installato l’update di Windows 10 Fall Creators, all’avvio di S7-PLCSIM il sistema può subire un crash.
Per eliminare il problema riparare o reinstallare S7-PLCSIM. 
7.1.2	Messaggio di errore di STEP 7 (8402): Impossibile stabilire il collegamento online con WinAC
Questo messaggio di errore compare quanto si cerca di scaricare dei blocchi di programma di WinAC con l'opzione "Sistemi PC".
Lo si può ignorare e impostare la CPU su RUN in S7-PLCSIM.
In alternativa non selezionare "Avvia tutto" o "Avvia" per il modulo WinAC.
7.1.3	Numero massimo di istanze di simulazione
È possibile eseguire al massimo 8 istanze di simulazione delle CPU.
7.1.4	Messaggio di errore di STEP 7 (8301): Memoria di lavoro insufficiente
Se il programma contiene uno o più blocchi con protezione know-how, potrebbe comparire un messaggio di errore in STEP 7 che segnala che la memoria di lavoro è insufficiente.
Per consentire la corretta esecuzione della simulazione è necessario togliere la protezione know-how da tutti i blocchi e ripetere l’esecuzione della simulazione.
7.1.5	Caratteri errati nell’interfaccia utente del cinese
Per poter utilizzare S7-PLCSIM in cinese si devono modificare le impostazioni del paese e della lingua di Windows nel modo indicato di seguito:
•	Salvare i file in cui si sta lavorando e chiudere le applicazioni aperte. Dopo la modifica delle impostazioni della lingua è necessario riavviare il PC.
•	Entrare nel Pannello di controllo di Windows e selezionare Impostazioni paese e lingua (in Windows 7) o Impostazioni di area geografica e lingua (in Windows 8).
•	Nella scheda Formati modificare il formato in "Cinese (semplificato, RPC)".
•	Nella scheda Località modificare il paese attuale in "Cina".
•	Nella scheda Opzioni di amministrazione modificare le impostazioni locali del sistema "Cinese (semplificato, RPC)".
•	Riavviare il computer.
7.1.6	Impostare la CPU nel modo STOP per salvare i valori degli ingressi e delle uscite
Se si salva il progetto quando la CPU è in uno stato diverso da "STOP" gli ingressi e le uscite vengono reinizializzati e ne vengono cancellati i valori.  
Per fare in modo che i valori degli ingressi e delle uscite vengano salvati si deve impostare la CPU nel modo "STOP" e salvare il progetto.
7.1.7	Supporto dei sistemi CPU ridondanti
S7-PLCSIM non consente di simulare le CPU ridondanti quali ad es. le CPU 
S7-400H.
7.1.8	Simulazione non supportata per i dispositivi di programmazione con hyper-threading attivo
S7-PLCSIM non supporta la simulazione dei dispositivi di programmazione in cui è attivo l’hyper-threading. Disattivare l’hyper-threading e riavviare la simulazione.
7.1.9	Disattivazione della protezione dei blocchi prima del caricamento in S7-PLCSIM
I blocchi di programma che sono stati criptati con "Block privacy" o i programmi che contengono blocchi di programma criptati non sono eseguibili in S7-PLCSIM. Se il programma contiene blocchi di programma criptati per poterli caricare in S7-PLCSIM è necessario disattivare la protezione.
7.1.10	Impossibile visualizzare tutti i valori per i programmi con molti elementi attivi
Se il programma contiene molti elementi attivi lo stato di esecuzione di S7-PLCSIM potrebbe non riuscire a visualizzare tutti i valori di ingresso e di uscita.
Per vedere gli elementi non visibili utilizzare la tabella di controllo nel TIA Portal o gli oggetti della vista variabili in S7-PLCSIM.
7.1.11	Il nome della variabile per un blocco dati fail-safe non può contenere il punto "." 
Se il nome della variabile per un DB fail-safe contiene un punto viene generato un errore.
Per evitare questo problema procedere in uno dei seguenti modi:
•	Fare riferimento al DB fail-safe mediante una variabile PLC
•	Non utilizzare un DB fail-safe
7.1.12	Prolungato tempo di caricamento dall’editor CFC aggiuntivo 
Il tempo di caricamento può raggiungere i 15 minuti in funzione delle dimensioni del programma dell’editor CFC (Continuous Function Chart).  Un tempo di caricamento molto elevato non significa quindi necessariamente che ci sia un errore nel programma.
7.1.13	Il numero di articolo (ordinazione) indicato in S7-PLCSIM non corrisponde a quello della CPU fisica
S7-PLCSIM attribuisce al PLC simulato un numero di articolo generico che è diverso da quello del PLC fisico e che resta sempre uguale, a prescindere dal PLC che si sta simulando.
7.1.14	Il metodo SavePLC di S7ProSim non salva la modalità di scansione
Se si utilizza il metodo di S7ProSim per avviare S7-PLCSIM con un file .PLC salvato, può accadere che la modalità di scansione (Ciclo singolo o Continuo) non venga reimpostata sul valore presente nel momento in cui è stato salvato il file.  Per continuare a utilizzare il progetto è necessario resettare la modalità di scansione.
7.1.15	Il metodo HotStartWithSavedValues di S7ProSim non funziona
Il metodo HotStartWithSavedValues di S7ProSim non effettua l’avviamento a caldo di un PLC S7-400. 
Quando il metodo SetStartUpSwitch di S7ProSim viene richiamato per l’avviamento a caldo, la SetStartUpSwitch Position in S7-PLCSIM non si aggiorna per l’avviamento a caldo e S7-PLCSIM non passa nel modo RUN.
7.1.16	
Errore di scrittura in S7ProSim per i PLC S7-300
Se si seleziona una dimensione di trasferimento di quattro byte (una doppia parola) per i PLC S7-300 i metodi di scrittura di S7ProSim WriteInputImage e WriteInputPoint causano un errore di scrittura.
Questo problema può essere evitato utilizzando una dimensione di trasferimento di uno o due byte (parola) per i PLC S7-300.
7.1.17	Istruzioni di comunicazione non supportate per i PLC S7-300
Le seguenti istruzioni non sono supportate per la simulazione della comunicazione con i PLC S7-300:
•	BSEND/BRCV
•	USEND/URCV
•	TSEND/TRCV
7.1.18	Le istruzioni di conversione ATH e HTA restituiscono valori errati
Le seguenti istruzioni non restituiscono valori corretti per cui è consigliabile non fare affidamento sui loro risultati:
•	ATH - Converti da ASCII a esadecimale
•	HTA - Converti da esadecimale ad ASCII
7.1.19	L’OB 82 non aggiorna il buffer di diagnostica
L’attivazione degli errori dell’OB82 in S7-PLCSIM non aggiorna automaticamente il buffer di diagnostica per i moduli PLC simulati. Nonostante l’errore venga attivato a livello del modulo e il modulo venga impostato sull’errore corretto, questa informazione non viene registrata nel buffer di diagnostica. 
7.1.20	L’istruzione CU (Conta in avanti) non funziona correttamente
L’istruzione Conta in avanti (CU) deve incrementare il valore del contatore solo in caso di fronte di salita.  Poiché l’istruzione incrementa invece il valore del contatore finché il flusso di corrente è attivo, se il progetto di simulazione contiene istruzioni CU è consigliabile non fare affidamento sul valore del contatore.
7.1.21	L’istruzione UBLKMOV non funziona
Se si vuole simulare lo spostamento dei contenuti di un’area di memoria utilizzare l’istruzione BLKMOV perché l’istruzione UBLKMOV non funziona. 
7.1.22	Le configurazioni HW di una stazione SIMATIC o di una stazione PC SIMATIC con adattatore S5 non vengono supportate 
S7-PLCSIM non supporta le configurazioni che comprendono un adattatore S5. Per effettuare la simulazione è necessario eliminare l’adattatore S5 o sostituirlo con un altro I/O e caricare la configurazione hardware modificata.  
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 non è in grado di aprire alcuni sistemi di destinazione simulati (file *.plc) da S7-PLCSIM V5.3 o versioni precedenti
Rispetto alle versioni precedenti S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 usa un formato diverso per i sistemi di destinazione simulati (file*.plc). Nella maggior parte dei casi S7‑PLCSIM V5.4 incl. SP6 riesce ad aprire i file *.plc salvati con S7-PLCSIM V5.3 o con una versione precedente. In alcuni casi tuttavia S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 non è in grado di aprire i vecchi file *.PLC.
7.1.24	Esecuzione simultanea di S7-PLCSIM e SIMATIC WinAC
Non eseguire contemporaneamente S7-PLCSIM e SIMATIC WinAC nello stesso computer. WinAC potrebbe essere influenzato dalle modifiche apportate ai controlli S7-PLCSIM.
7.1.25	Simulazione di un controllore WinAC con S7-PLCSIM
Per simulare un controllore WinAC (WinLC o WinAC Slot) nel caso di un progetto STEP 7 caricare solo la cartella dei blocchi del proprio programma S7 oppure, nel caso di un progetto PCS7, solo la cartella degli schemi. Non tentare di caricare la stazione completa perché altrimenti si dovrebbe caricare anche Station Manager e S7-PLCSIM non supporta questo caricamento.
7.1.26	Salvataggio di file di layout e PLC in S7-PLCSIM
Se si salvano questi tipi di file nella struttura delle cartelle del progetto STEP 7 tener presente che, se la cartella del progetto contiene file *.lay o *.plc e si riorganizza il progetto in STEP 7 con il comando File > Salva con nome dopo aver selezionato la casella "con riorganizzazione", STEP 7 non copia i file *.lay e *.plc perché non sono i file originari del progetto STEP 7. I file *.lay e *.plc dovranno essere copiati manualmente nella nuova cartella di progetto.
7.1.27	Caricamento di una CPU con tipo di interfaccia impostabile (MPI/DP)
In Configurazione HW di STEP 7 è stata configurata una CPU con interfaccia MPI/DP commutabile. Se si seleziona l'interfaccia PROFIBUS senza collegarla a una sottorete, durante il caricamento della stazione in S7-PLCSIM può comparire un messaggio di errore. 
Se l'interfaccia PROFIBUS è stata selezionata come interfaccia PG/PC attiva, quando si caricano i blocchi del programma nella CPU di default un messaggio di errore segnala che non è possibile copiarli.  Al termine del caricamento dei dati del sistema la simulazione acquisisce le interfacce configurate. L'interfaccia PROFIBUS non è presente tra le interfacce perché non è collegata in rete. Ciò significa che la CPU non è disponibile per le successive operazioni di caricamento.
Utilizzare la casella di riepilogo a discesa nella barra degli strumenti "Standard" per reimpostare l'interfaccia PG/PC in S7-PLCSIM.
7.1.28	S7-PLCSIM non supporta la visualizzazione dei PI e delle PQ S7‑300
S7-PLCSIM non è in grado di visualizzare i PI e le PQ di un'S7-300 simulata se sono collegati tramite una scheda CP. La configurazione delle schede CP delle 
S7-300 è diversa da quella delle S7-400. S7-PLCSIM supporta solo la configurazione delle schede CP delle S7-400.
7.1.29	"Named Connections" non supportate da S7-PLCSIM
S7-PLCSIM non supporta il tipo di collegamento "Named Connections".
Per l’utilizzo di S7-PLCSIM con PCS 7 leggere il paragrafo Ulteriori informazioni nel file Leggimi di PCS 7. 
Leggere il capitolo "Utilizzo di S7-PLCSIM" nel file Leggimi di PCS 7.