SIMATIC

S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
Simulationssoftware
Liesmich
Installations- und Benutzungshinweise

Diese Hinweise sind Aussagen in der Online-Hilfe und den Handbüchern von S7-PLCSIM und S7ProSim in der Verbindlichkeit übergeordnet.
Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, da für Sie wichtige Informationen für die Installation und Nutzung von S7-PLCSIM V5.4 mit Service Pack 8 Update 1 enthalten sind.

Aktuelle Produktinformationen online abrufen
Die Liesmichdatei für S7-PLCSIM V5.4 SP8 wird nach Bedarf aktualisiert und als "Online-Liesmich" auf der Siemens Industry Online Support website bereitgestellt.
Jede S7-PLCSIM Online-Liesmich enthält die Inhalte der Liesmichdatei, die im Lieferumfang des Produkts enthalten war, sowie weitere Informationen, die nach Auslieferung des Produkts verfügbar wurden. 
Wenn Sie in S7-PLCSIM unerwartetes Verhalten bemerken, suchen Sie auf der Siemens Industry Online Support website nach einer Online-Version der S7-PLCSIM V5.4 SP8 Update 1 Liesmich. Suchen Sie nach "S7-PLCSIM V5.4 Online-Liesmich" und prüfen Sie im Abschnitt "Bekannte Einschränkungen" der Online-Liesmich, ob es einen Eintrag zu Ihrem Problem gibt.

Achten Sie bitte beim Ausdrucken der Datei darauf, dass die Ränder bei DIN A4-Hochformat links und rechts auf etwa 25 mm Breite eingestellt sind.   

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Security-Hinweise
1	Installation der Software
2	Was ist neu in S7-PLCSIM
2.1	Was ist neu in S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
2.2	Was ist neu in S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8
2.3	Liesmich-Hinweise in Vorgängerversionen von S7-PLCSIM V5.4
2.4	In den folgenden Absätzen werden alle neuen Funktionen in den einzelnen Versionen von S7-PLCSIM V5.4 aufgeführt.
2.4.1	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7
2.4.2	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6
2.4.3	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 1
2.4.4	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5
2.4.5	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4
2.4.6	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1
2.4.7	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3
2.4.8	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2
2.4.9	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1
2.4.10	S7-PLCSIM V5.4
3	Lieferumfang
4	Software-Voraussetzungen
5	Dokumentation S7-PLCSIM
6	Informationen zu S7-PLCSIM
6.1	Umschalten zwischen physischen und simulierten CPUs
6.2	Funktionen von S7-PLCSIM
6.3	Tastenkombinationen für Kurztasten
7	Bekannte Einschränkungen
7.1.1	Windows 10 Fall Creators Update
7.1.2	STEP 7-Fehlermeldung (8402): Online-Verbindung zu WinAC kann nicht hergestellt werden
7.1.3	Einschränkungen bei der Simulationsinstanz
7.1.4	STEP 7-Fehlermeldung (8301): Arbeitsspeicher zu klein
7.1.5	Falsche Zeichen in chinesischer Benutzeroberfläche
7.1.6	CPU in Betriebszustand STOP versetzen, um Eingangs- und Ausgangswerte zu speichern
7.1.7	Unterstützung für redundante CPU-Systeme
7.1.8	Simulation wird auf Programmiergeräten mit aktiviertem Hyper-Threading nicht unterstützt
7.1.9	Bausteinschutz vor dem Laden in S7-PLCSIM aufheben
7.1.10	Bei Programmen mit vielen aktiven Elementen können nicht alle Werte angezeigt werden
7.1.11	Variablenname eines fehlersicheren Datenbausteins darf keinen Punkt "." enthalten
7.1.12	Sehr lange Ladezeit aus dem Add-on-CFC-Editor
7.1.13	Artikelnummer (Bestellnummer) von S7-PLCSIM entspricht nicht der physischen CPU-Artikelnummer
7.1.14	S7ProSim-Methode SavePLC speichert die Zyklusart nicht
7.1.15	S7ProSim-Methode HotStartWithSavedValues funktioniert nicht
7.1.16	Schreibfehler in S7ProSim bei S7-300 PLCs
7.1.17	Nicht unterstützte Kommunikationsanweisungen für S7-300 PLCs
7.1.18	Die Umwandlungsanweisungen ATH und HTA geben falsche Werte zurück
7.1.19	OB 82 aktualisiert den Diagnosepuffer nicht
7.1.20	Die Anweisung CU (Vorwärtszählen) funktioniert nicht richtig
7.1.21	Die Anweisung UBLKMOV funktioniert nicht
7.1.22	Keine Unterstützung von HW-Konfigurationen einer SIMATIC-Station oder SIMATIC PC-Station mit S5-Adapter
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 kann einige simulierte Zielsysteme (Dateien *.plc) aus S7-PLCSIM V5.3 oder früheren Versionen nicht öffnen
7.1.24	Gleichzeitige Ausführung von S7-PLCSIM und SIMATIC WinAC
7.1.25	Simulieren eines WinAC Controllers mit S7-PLCSIM
7.1.26	Speichern von Arbeitsplätzen und Zielsystemdateien in S7-PLCSIM
7.1.27	Laden einer CPU mit einstellbarem Schnittstellentyp (MPI/DP)
7.1.28	Anzeige von S7-300 PEs und PAs wird von S7-PLCSIM nicht unterstützt
7.1.29	"Named Connections" wird von S7-PLCSIM nicht unterstützt

Security-Hinweise
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.
Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyber-Bedrohungen zu schützen, ist es erforderlich, ein ganzheitliches, modernes Industrial Security-Konzept einzubinden und kontinuierlich zu pflegen. Die Produkte und Lösungen von Siemens bilden dabei lediglich ein Element in einem solchen Konzept.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, den unberechtigten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten dürfen nur dann an das Unternehmensnetzwerk oder das Internet angeschlossen werden, wenn erforderliche Sicherheitsmaßnahmen im entsprechenden Umfang vorhanden sind (z. B. Einsatz von Firewalls und Netzwerksegmentierung). 
Außerdem müssen die Richtlinien von Siemens zu geeigneten Sicherheits-maßnahmen berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu Industrial Security finden Sie unter:
http://www.siemens.com/industrial-security
Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie sicherer zu machen. Siemens empfiehlt dringend, Produkt-Updates zu installieren, sobald sie verfügbar sind, und stets die neuesten Produktversionen zu verwenden. Werden nicht mehr unterstützte Produktversionen eingesetzt und die neuesten Updates nicht installiert, kann sich das Risiko für den Kunden durch Cyber-Bedrohungen erhöhen. 
Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich beim Siemens Industrial Security RSS-Feed an unter:
https://support.industry.siemens.com
1	Installation der Software
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 ist im Paket mit folgender Siemens-Software enthalten: 
•	S7-PLCSIM Standard V15.1
•	PCS7 V9 SP2
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 kann auch als eigenständige Anwendung installiert werden.

2	Was ist neu in S7-PLCSIM
2.1	Was ist neu in S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Bug Fixes 
2.2	Was ist neu in S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Unterstützung für Microsoft Windows 10
2.3	Liesmich-Hinweise in Vorgängerversionen von S7-PLCSIM V5.4 
2.4	In den folgenden Absätzen werden alle neuen Funktionen in den einzelnen Versionen von S7-PLCSIM V5.4 aufgeführt.
2.4.1	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP7 bietet die folgende neue Funktion:
•	Unterstützung für TIA Portal V14
2.4.2	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Import von Variablen aus dem TIA Portal in Dateien des Typs *.csv, *.xls und *.xlsx
•	S7ProSim
•	Fehlerbehebungen, u.a.:
•	Möglichkeit, eine Station zu laden, die eine CPU mit mehr als 64 projektierten Kommunikationsverbindungen enthält
•	Slider-Funktionalität bei Verwendung von Doppelwörtern zum Ändern von Werten in 64-Bit-Betriebssystemen
2.4.3	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 Update 3 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Optimierung der angezeigten Schnittstellen in der Auswahl „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ von STEP 7 und S7-PLCSIM im Umfeld mit SIMATIC NET
2.4.4	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP5 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Unterstützung von 64-Bit-Betriebssystemen
•	Unterstützung Chinesisch (Softwareoberfläche und Dokumentation)
2.4.5	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP4 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Verwendung eines optimierten MC7-Compilers
•	Unterstützung der Betriebssysteme Windows 7 Ultimate, Professional, Enterprise.
2.4.6	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 Hotfix 1 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Verbesserungen des Prozessobjektlizenzmanagements für CFC im PCS 7-Umfeld   
•	Verbesserter Verbindungsaufbau zu WinCC mit Standardeinstellungen auf Einzelplatz
•	Beim Öffnen der PLC-Datei wird der zuletzt ausgewählte Zugangsknoten wieder eingestellt
•	Korrektur der Statusanzeige im SIMATIC Manager-Dialog "Objekt übersetzen und laden" 
•	PROSIM-Methode "connect" kann nach Neustart einer Testapplikation ausgeführt werden 
•	Verbesserungen bei der Ausführung von SFC18, SFC107 und SFC108.
2.4.7	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP3 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Mehrfache Startbarkeit und Kommunikationsunterstützung zwischen den CPUs
•	Optimierung des Download-Szenarios
•	Unterstützung einer zusätzlichen PG/PC-Schnittstelle: PC internal (local)
•	Vereinfachter Zugangsweg
•	Optimierung der Kommunikation mit WinCC und WinCC flexible
•	Anzeige sämtlicher CPU-Zugangsadressen in der Statuszeile.
2.4.8	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP2 unterstützt das Laden von Konfigurationen mit CiR-Objekten im Betriebszustand RUN. 
2.4.9	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 unterstützt die Gruppenregel "Do not keep history of recently opened documents" ("Verlauf zuletzt geöffneter Dokumente nicht speichern").
•	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP1 ermöglicht es Benutzern unter Windows Vista, einen Ethernet CPU-Zugangsknoten auszuwählen und die ONLINE-Ansicht in STEP 7 HW Konfig zu nutzen.
2.4.10	S7-PLCSIM V5.4 
S7-PLCSIM V5.4 bietet die folgenden neuen Funktionen:
•	Neben MPI werden die Verbindungstypen S7-PLCSIM V5.4 DP, Industrial Ethernet und PC Internal unterstützt. Bisher hat S7-PLCSIM eine Standardverbindung über MPI an Adresse 2 genutzt. Bei S7-PLCSIM V5.4 können Sie die STEP 7-Projekte durchsuchen und einen vernetzten Teilnehmer zum Aufbauen einer Simulationsverbindung auswählen. S7 PLCSIM simuliert die CPU des ausgewählten Teilnehmers, alle zu der CPU zugehörigen Teilnehmer und das Subnetz des ausgewählten Teilnehmers.
•	Größere Anzahl von Bausteinen für die Simulation möglich.  S7-PLCSIM unterstützt einen Satz aus OBs, SFBs und SFCs wie im elektronischen Handbuch und in der Online-Hilfe beschrieben. Davon sind einige NOPs, d.h. sie führen keine Funktion aus. Bei S7-PLCSIM V5.4 ist die Anzahl der Bausteine, die keine NOPs sind, größer als zuvor.

3	Lieferumfang
Dieses Update enthält eine vollständige Version von S7-PLCSIM V5.4 incl. SP8 Update 1, die in den folgenden Sprachen verfügbar ist:  
•	Englisch
•	Französisch
•	Deutsch
•	Italienisch
•	Spanisch
•	Chinesisch

4	Software-Voraussetzungen
Betriebssysteme
S7-PLCSIM V5.4 incl. Service Pack 8 Update 1 ("S7-PLCSIM") ist eine 32-Bit-Applikation, die für die folgenden 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme freigegeben ist: 
•	Windows Server 2008 R2 (Standard Edition als Workstation-Computer)
•	Windows Server 2008 R2 SP1 (Standard Edition als Workstation-Computer)
•	Windows Server 2012 R2
•	Windows 7 Ultimate SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
•	Windows 10 (nur 64-Bit)

	Hinweis
•	Der Windows XP-Modus unter Windows 7 ist nicht freigegeben.	
Internet Explorer
Zum Anzeigen der Online-Hilfe benötigen Sie den Internet Explorer V6.0 oder höher.
5	Dokumentation S7-PLCSIM
Ausführliche Informationen zum Arbeiten mit S7-PLCSIM finden Sie in der Online-Hilfe von S7-PLCSIM, die über das Menü "Hilfe" zugänglich ist.  Kontextabhängige Hilfe rufen Sie über die Taste F1 oder über das Fragezeichensymbol auf.
Ein Handbuch zu S7-PLCSIM in elektronischer Form ist nach der Installation von S7-PLCSIM auf Ihrem Computer verfügbar. Das elektronische Handbuch enthält die gleichen Informationen wie die Online-Hilfe.
Bitte beachten Sie, dass die in dieser Liesmich-Datei enthaltenen Informationen die Informationen im elektronischen Handbuch und in der Online-Hilfe ersetzen.
6	Informationen zu S7-PLCSIM
6.1	Umschalten zwischen physischen und simulierten CPUs
Damit zwischen physischen und simulierten CPUs bei der Verwendung der STEP 7 Tools im SIMATIC Manager oder im TIA Portal keine Verwirrung entsteht, ist immer nur ein Betriebszustand möglich. Sie können also von der "physischen" in die "simulierte" Welt umschalten. Ebenso wird keine simulierte CPU angezeigt, wenn physische CPUs sichtbar sind. Bevor Sie den CPU-Typ wechseln können, werden Sie von STEP 7 aufgefordert, alle Verbindungen zu diesem CPU-Typ zu schließen. Ausführliche Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von S7-PLCSIM bzw. im elektronischen Handbuch.
Zum Starten des Simulationsmodus gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
•	Wählen Sie im SIMATIC Manager den Menübefehl "Extras > Baugruppen simulieren" oder über STEP 7 im TIA Portal den Befehl "Simulation starten".
•	Klicken Sie in STEP 7 auf die Schaltfläche für S7-PLCSIM in der Funktionsleiste.
•	Starten Sie S7-PLCSIM in Windows.
6.2	Funktionen von S7-PLCSIM
Mit S7-PLCSIM können Sie ein S7-Programm ohne SPS laden und testen, indem Sie die Standard-Software STEP 7 und die S7-PLCSIM Oberfläche verwenden. Der Hauptnutzen liegt im Testen von Automatisierungsfunktionen. Der zeitliche Ablauf unterscheidet sich stark von einer physischen CPU. Deshalb ist es empfehlenswert, die Hardware anschließend zu testen. Ein- und Ausgänge können von der visuellen Oberfläche aus einfach überwacht und geändert werden. 
Nicht alle Eigenschaften der S7-CPUs werden unterstützt. Einige weiterführende Funktionen von bestimmten Produkten können bei S7-PLCSIM daher zu Fehlermeldungen führen. Eine ausführliche Beschreibung der Unterschiede finden Sie in der Online-Hilfe von S7-PLCSIM oder im elektronischen Handbuch.
6.3	Tastenkombinationen für Kurztasten
Die folgenden Tastenkombinationen stehen in S7-PLCSIM zur Verfügung:
ALT + F1	Anzeige der Standard-Funktionsleiste ein- und ausschalten
ALT + F2	Anzeige der Funktionsleiste für Einfügefunktionen ein- und ausschalten
ALT + F3	Anzeige der Funktionsleiste für CPU-Betriebsarten ein- und ausschalten
ALT + F4	Schließt S7-PLCSIM
ALT + F5	Anzeige der Funktionsleiste für Aufzeichnung/Wiedergabe ein- und ausschalten
7	Bekannte Einschränkungen
7.1.1	Windows 10 Fall Creators Update
Nach der Installation des Windows 10 Fall Creators Update kann es beim Start von S7-PLCSIM zu einem Absturz kommen.
Reparieren oder installieren Sie S7-PLCSIM neu, um das Problem zu beheben. 
7.1.2	STEP 7-Fehlermeldung (8402): Online-Verbindung zu WinAC kann nicht hergestellt werden
Bei dem Versuch, Programmbausteinen für WinAC mithilfe der Option "PC-Systeme" zu laden, wird diese Fehlermeldung möglicherweise eingeblendet.
Sie können diesen Fehler ignorieren und die CPU in die Betriebsart RUN in S7-PLCSIM versetzen.
Wählen Sie alternativ weder "Alle starten" noch "Starten" für das WinAC-Modul.
7.1.3	Einschränkungen bei der Simulationsinstanz
Sie können maximal 8 CPU-Simulationsinstanzen ausführen. 
7.1.4	STEP 7-Fehlermeldung (8301): Arbeitsspeicher zu klein
Wenn Ihr Programm einen oder mehrere Bausteine mit Know-how-Schutz umfasst, wird Ihnen in STEP 7 möglicherweise die Fehlermeldung angezeigt, dass Ihr Arbeitsspeicher zu klein ist.
Damit Ihre Simulation erfolgreich ausgeführt werden kann, müssen Sie den Know-how-Schutz sämtlicher Bausteine aufheben und Ihre Simulation dann erneut ausführen.
7.1.5	Falsche Zeichen in chinesischer Benutzeroberfläche
Wenn Sie mit S7-PLCSIM in chinesischer Sprache arbeiten, müssen Sie zunächst die Einstellungen für Region und Sprache in Windows wie folgt anpassen:
•	Speichern Sie alle nicht gespeicherten Arbeiten und schließen Sie alle offenen Anwendungen. Nach dem Ändern der Spracheinstellungen müssen Sie Ihren Computer neu starten.
•	Gehen Sie in die Windows-Systemsteuerung und wählen Sie "Region und Sprache" (in Windows 7) bzw. "Region" (in Windows 8).
•	Ändern Sie im Register "Formate" das Format in "Chinesisch (Vereinfacht, VR China)".
•	Ändern Sie im Register "Aufenthaltsort" den aktuellen Ort in "China".
•	Ändern Sie im Register "Verwaltung" das Gebietsschema des Systems in "Chinesisch (Vereinfacht, VR China)".
•	Starten Sie Ihren Computer neu. 
7.1.6	CPU in Betriebszustand STOP versetzen, um Eingangs- und Ausgangswerte zu speichern
Wenn Sie Ihr Projekt in einem anderen CPU-Betriebszustand als STOP speichern, werden die Eingänge und Ausgänge neu initialisiert und ihre Werte werden gelöscht.  
Sollen Ihre Eingangs- und Ausgangswerte gespeichert werden, müssen Sie die CPU zunächst in den Betriebszustand STOP versetzen und anschließend Ihr Projekt speichern.
7.1.7	Unterstützung für redundante CPU-Systeme
S7-PLCSIM unterstützt die Simulation redundanter CPUs wie S7-400H CPUs nicht.
7.1.8	Simulation wird auf Programmiergeräten mit aktiviertem Hyper-Threading nicht unterstützt
S7-PLCSIM unterstützt die Simulation auf einem Programmiergerät mit aktiviertem Hyper-Threading nicht.  Deaktivieren Sie Hyper-Threading und starten Sie dann Ihre Simulation neu.
7.1.9	Bausteinschutz vor dem Laden in S7-PLCSIM aufheben
Programmbausteine, die mit "Block privacy" verschlüsselt wurden, oder Programme, die verschlüsselte Programmbausteine enthalten, sind in S7-PLCSIM nicht ablauffähig.  Wenn Ihr Programm verschlüsselte Programmbausteine enthält, heben Sie den Bausteinschutz vor dem Laden in S7-PLCSIM auf.
7.1.10	Bei Programmen mit vielen aktiven Elementen können nicht alle Werte angezeigt werden
Wenn Ihr Programm eine sehr große Anzahl aktiver Elemente enthält, kann der Ausführungsstatus von S7-PLCSIM möglicherweise nicht alle Eingangs- und Ausgangswerte anzeigen.
Nicht angezeigte Elemente können Sie über die Beobachtungstabelle im TIA Portal oder über die Variablen-Unterfenster in S7-PLCSIM anzeigen.
7.1.11	Variablenname eines fehlersicheren Datenbausteins darf keinen Punkt "." enthalten 
Es tritt ein Datenfehler auf, wenn der Variablenname eines fehlersicheren DBs einen Punkt enthält.
Zur Vermeidung dieses Fehlers gehen Sie auf eine der folgenden Arten vor:
•	Referenzieren Sie den fehlersicheren DB mit einer PLC-Variable
•	Verwenden Sie keinen fehlersicheren DB
7.1.12	Sehr lange Ladezeit aus dem Add-on-CFC-Editor 
Beachten Sie, dass die Ladezeit abhängig von der Größe Ihres Programms im CFC-Editor (Continuous Function Chart) bis zu 15 Minuten betragen kann.  Eine sehr lange Ladezeit weist deshalb nicht unbedingt auf ein Problem mit Ihrem Programm hin.
7.1.13	Artikelnummer (Bestellnummer) von S7-PLCSIM entspricht nicht der physischen CPU-Artikelnummer
S7-PLCSIM zeigt für Ihren simulierten PLC eine generische Artikelnummer an. Diese Artikelnummer ist nicht die gleiche wie die Artikelnummer Ihres physischen PLC, und die Nummer in S7-PLCSIM bleibt die gleiche, ganz gleich, welchen physischen PLC Sie simulieren.
7.1.14	S7ProSim-Methode SavePLC speichert die Zyklusart nicht
Wenn Sie die S7ProSim-Methode zum Starten von S7-PLCSIM mit einer gespeicherten Datei *.PLC verwenden, kann es sein, dass für die Zyklusart (Einzelzyklus oder fortlaufender Zyklus) nicht der Wert wiederhergestellt wird, der vor dem Speichern der Datei eingestellt war.  Setzen Sie die Zyklusart zurück, um die Arbeit mit Ihrem Projekt fortzusetzen.
7.1.15	S7ProSim-Methode HotStartWithSavedValues funktioniert nicht
Die S7ProSim-Methode HotStartWithSavedValues führt keinen Warmstart eines S7-400 PLC aus. 
Wenn die S7ProSim-Methode SetStartUpSwitch aufgerufen wird, um als Anlaufart Warmstart einzustellen, wird die Position des Anlaufartenschalters in S7-PLCSIM nicht auf Warmstart gestellt und S7-PLCSIM geht nicht in RUN.
7.1.16	
Schreibfehler in S7ProSim bei S7-300 PLCs
Die S7ProSim-Schreibmethoden WriteInputImage und WriteInputPoint führen zu einem Schreibfehler, wenn Sie bei S7-300 PLCs als Datenübertragungsgröße vier Bytes (Doppelwort) wählen.
Um das Problem zu verhindern, können Sie bei S7-300 PLCs als Datenübertragungsgröße entweder ein Byte oder zwei Byte (Wort) auswählen.
7.1.17	Nicht unterstützte Kommunikationsanweisungen für S7-300 PLCs
Die folgenden Anweisungen werden für die Simulation der Kommunikation mit S7-300 PLCs nicht unterstützt:
•	BSEND/BRCV
•	USEND/URCV
•	TSEND/TRCV
7.1.18	Die Umwandlungsanweisungen ATH und HTA geben falsche Werte zurück
Die folgenden Anweisungen geben falsche Werte zurück, weshalb Sie sich nicht auf die Ergebnisse dieser Anweisungen verlassen sollten:
•	ATH – ASCII-Zeichenkette in Hexadezimalzahl umwandeln
•	HTA – Hexadezimalzahl in ASCII-Zeichenkette umwandeln
7.1.19	OB 82 aktualisiert den Diagnosepuffer nicht
Durch das Auslösen von OB82-Fehlern in S7-PLCSIM wird der Diagnosepuffer der simulierten PLC-Module nicht automatisch aktualisiert. Der Fehler wird zwar auf Modulebene ausgelöst und das Modul wird auf den richtigen Fehler gesetzt, doch die Informationen werden nicht im Diagnosepuffer wiedergegeben. 
7.1.20	Die Anweisung CU (Vorwärtszählen) funktioniert nicht richtig
Die Anweisung Vorwärtszählen (CU) soll den Wert eines Zählers lediglich bei einer steigenden Flanke inkrementieren.  Diese Anweisung erhöht den Zählerwert jedoch, solange Signalfluss vorhanden ist.  Verlassen Sie sich deshalb nicht auf den Zählerwert, wenn Sie CU-Anweisungen in Ihrem Simulationsprojekt haben.
7.1.21	Die Anweisung UBLKMOV funktioniert nicht
Verwenden Sie die Anweisung BLKMOV, um das Übertragen des Inhalts eines Speicherbereichs zu simulieren. Die Anweisung UBLKMOV ist nicht funktionsfähig. 
7.1.22	Keine Unterstützung von HW-Konfigurationen einer SIMATIC-Station oder SIMATIC PC-Station mit S5-Adapter 
S7-PLCSIM unterstützt keine Konfigurationen mit S5-Adapter. Sie müssen den S5-Adapter entfernen oder ihn durch andere E/A ersetzen und die geänderte Hardware-Konfiguration laden, um die Simulation durchzuführen.  
7.1.23	S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 kann einige simulierte Zielsysteme (Dateien *.plc) aus S7-PLCSIM V5.3 oder früheren Versionen nicht öffnen
S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 nutzt ein anderes Format für simulierte Zielsysteme (Dateien *.plc) als frühere Versionen. In den meisten Fällen kann S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 eine Datei *.plc, die in S7-PLCSIM V5.3 oder einer früheren Version gespeichert wurde, öffnen. In einigen Fällen jedoch kann S7-PLCSIM V5.4 incl. SP6 eine alte Datei *.PLC nicht öffnen.
7.1.24	Gleichzeitige Ausführung von S7-PLCSIM und SIMATIC WinAC
Führen Sie S7-PLCSIM und SIMATIC WinAC nicht gleichzeitig auf dem gleichen Computer aus. Dies kann ansonsten dazu führen, dass sich Änderungen an Ihren S7-PLCSIM Controls auf WinAC auswirken.
7.1.25	Simulieren eines WinAC Controllers mit S7-PLCSIM
Zum Simulieren eines WinAC Controllers (WinLC oder WinAC Slot) laden Sie im Falle eines STEP 7-Projekts nur den Baustein-Container Ihres S7-Programms oder bei einem PCS7-Projekt nur den Plan-Container. Versuchen Sie nicht, die komplette Station zu laden, weil dann auch der Station Manager geladen werden würde, und S7-PLCSIM unterstützt das Laden des Station Managers nicht.
7.1.26	
Speichern von Arbeitsplätzen und Zielsystemdateien in S7-PLCSIM
Wenn Sie Arbeitsplatz- oder Zielsystemdateien in der Ordnerstruktur Ihres STEP 7-Projekts ablegen, beachten Sie bitte Folgendes: Wenn *.lay- oder *.plc-Dateien in einer STEP 7-Projektordnerstruktur vorhanden sind und Sie das Projekt in STEP 7 über den Menübefehl Datei > Speichern unter mit aktiviertem Kontrollkästchen "Mit Reorganisation" reorganisieren, dann kopiert STEP 7 Ihre *.lay- bzw. *.plc-Dateien nicht in den neu erstellten Ordner, da diese Dateien keine nativen STEP 7-Projektdateien sind. Sie müssen Ihre *.lay- und *.plc-Dateien manuell in den neuen Projektordner kopieren.
7.1.27	Laden einer CPU mit einstellbarem Schnittstellentyp (MPI/DP)
Sie konfigurieren in STEP 7 HW Konfig eine CPU mit umschaltbarer MPI/DP-Schnittstelle. Wenn Sie die PROFIBUS-Schnittstelle auswählen, aber nicht mit einem Subnetz verbinden, kann es beim Laden dieser Station in S7-PLCSIM zu einer Fehlermeldung kommen. 
Wenn die PROFIBUS-Schnittstelle als aktive PG/PC-Schnittstelle ausgewählt wurde, erscheint beim Laden der Programmbausteine in die Standard-CPU eine Fehlermeldung, dass diese nicht kopiert werden können.  Nach dem Ladevorgang der Systemdaten übernimmt die Simulation die konfigurierten Schnittstellen. In den Schnittstellen fehlt jetzt die PROFIBUS-Schnittstelle, da sie nicht vernetzt ist. Das bedeutet, dass diese CPU für den weiteren Ladevorgang nicht erreichbar ist.
Nutzen Sie die Dropdown-Liste in der Funktionsleiste "Standard", um die PG/PC-Schnittstelle in S7-PLCSIM umzustellen.
7.1.28	Anzeige von S7-300 PEs und PAs wird von S7-PLCSIM nicht unterstützt
S7-PLCSIM kann PEs und PAs für eine simulierte S7-300 nicht anzeigen, wenn die PEs und PAs über eine CP-Karte angeschlossen sind. Die Konfiguration einer CP-Karte einer S7-300 unterscheidet sich von der einer S7-400. S7-PLCSIM unterstützt nur die CP-Karten-Konfiguration einer S7-400.
7.1.29	"Named Connections" wird von S7-PLCSIM nicht unterstützt
S7-PLCSIM unterstützt die Verbindungsart "Named Connections" nicht.
Beim Einsatz von S7-PLCSIM mit PCS 7 beachten Sie weitere Informationen in der Liesmich-Datei zu PCS 7. Lesen Sie dazu das Kapitel "Einsatz von S7-PLCSIM" in der PCS 7-Liesmich.