SIMATIC

S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1
Logiciel de simulation
Lisezmoi
Informations relatives à l’installation et à l’utilisation

Les présentes remarques sont prépondérantes par rapport à celles contenues dans l'aide en ligne et les manuels S7-PLCSIM et S7ProSim.
Veuillez les lire attentivement car elles fournissent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation de S7-PLCSIM V5.4 avec Service Pack 8 Update 1.

Afficher les informations produit les plus récentes en ligne
Le fichier Lisezmoi pour S7-PLCSIM V5.4 SP8 est actualisé lorsque c'est nécessaire et posté sous forme de "Lisezmoi en ligne" sur le site Web Siemens Industry Online Support.
Chaque Lisezmoi en ligne S7-PLCSIM comprend le contenu du fichier Lisezmoi fourni avec le produit, ainsi que les informations supplémentaires mises à disposition après la livraison du produit. 
Si S7-PLCSIM présente un comportement inattendu, recherchez dans le site Web Siemens Industry Online Support une éventuelle version en ligne du fichier Lisezmoi S7-PLCSIM V5.4 SP8 Update 1. Entrez "Lisezmoi en ligne S7-PLCSIM V5.4" et cherchez dans la rubrique "Limitations connues" du Lisezmoi en ligne si une entrée fait référence à votre problème.

Vérifiez, avant d'imprimer le fichier, que les marges gauche et droite en format vertical A4 ont environ 25 mm de largeur.   

Sommaire
Sommaire
Remarques relatives à la sécurité
1	Installation du logiciel
2	Nouveautés de S7-PLCSIM
2.1	Nouveautés de S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1
2.2	Nouveautés de S7-PLCSIM V5.4 avec SP8
2.3	Notes des fichiers Lisezmoi des éditions antérieures de S7-PLCSIM V5.4
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 avec SP7
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 avec SP6
2.3.3	S7-PLCSIM V5.4 avec SP5 Update 1
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 avec SP5
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 avec SP4
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 avec SP3 Hotfix 1
2.3.7	S7-PLCSIM V5.4 avec SP3
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 avec SP2
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 avec SP1
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4
3	Fourniture
4	Environnement logiciel requis
5	Documentation pour S7-PLCSIM
6	Informations relatives à S7-PLCSIM
6.1	Transition entre CPU physiques et CPU de simulation
6.2	Fonctions de S7-PLCSIM
6.3	Raccourcis clavier
7	Limitations connues
7.1.1	Mise à jour Windows 10 Fall Creators
7.1.2	Message d’erreur STEP 7 (8402) : Impossible d’établir la liaison en ligne avec WinAC
7.1.3	Limite d’instance de simulation
7.1.4	Message d’erreur STEP 7 (8301) : Mémoire de travail insuffisante
7.1.5	Caractères incorrects dans l'interface utilisateur chinoise
7.1.6	Faire passer la CPU à l'état Arrêt pour sauvegarder les valeurs d'entrée et de sortie
7.1.7	Prise en charge des systèmes CPU redondants
7.1.8	Simulation non prise en charge pour les consoles de programmation avec "hyper-threading" activé
7.1.9	Lever la protection des blocs avant de les charger dans S7-PLCSIM
7.1.10	Affichage de toutes les valeurs impossible pour les programmes avec beaucoup d'éléments actifs
7.1.11	Le nom de variable d'un bloc de données de sécurité ne doit pas contenir de point
7.1.12	Durée de chargement très longue pour l'éditeur CFC optionnel
7.1.13	Le numéro d'article S7-PLCSIM ne correspond pas au numéro d'article de la CPU physique
7.1.14	La méthode SavePLC de S7ProSim ne sauvegarde pas le mode de scan
7.1.15	La méthode HotStartWithSavedValues de S7ProSim ne fonctionne pas
7.1.16	Échec d'écriture S7ProSim pour les automates S7-300
7.1.17	Instructions de communication non prises en charge pour les automates S7-300
7.1.18	Les instructions de conversion ATH et HTA renvoient des valeurs incorrectes
7.1.19	L'OB 82 n'actualise pas la mémoire tampon de diagnostic
7.1.20	L'instruction CU (Comptage) ne fonctionne pas correctement
7.1.21	L'instruction UBLKMOV ne fonctionne pas
7.1.22	Configurations matérielles de stations SIMATIC ou SIMATIC PC avec adaptateur S5 non prises en charge
7.1.23	Impossible d'ouvrir dans S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 certains fichiers *.plc de S7-PLCSIM V5.3 ou de versions antérieures
7.1.24	Exécution simultanée de S7-PLCSIM et SIMATIC WinAC
7.1.25	Simulation d'un contrôleur WinAC avec S7-PLCSIM
7.1.26	Sauvegarde de fichiers *.lay et *.plc de S7-PLCSIM
7.1.27	Chargement d'une CPU à type d'interface ajustable (MPI/DP)
7.1.28	Affichage des PI et PQ S7-300 non pris en charge par S7-PLCSIM
7.1.29	"Named Connections" non pris en charge par S7-PLCSIM

Remarques relatives à la sécurité
Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux.
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de préserver) un concept de sécurité industrielle global et moderne. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept.
Il incombe au client d‘empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Les systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d’entreprise ou à Internet si et dans la mesure où c’est nécessaire et si des mesures de protection appropriées (par exemple, utilisation de pare-feux et segmentation du réseau) ont été prises. 
Vous devez en outre tenir compte des recommandations de Siemens concernant les mesures de protection appropriées. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur le site :
http://www.siemens.com/industrialsecurity
Les produits et solutions Siemens font l’objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens vous recommande donc vivement d’appliquer les mises à jour correspondantes dès qu’elles sont disponibles et de toujours utiliser les versions de produit actuelles. L’utilisation de versions obsolètes ou qui ne sont plus prises en charge peut augmenter la vulnérabilité aux cybermenaces. 
Afin d’être informé des mises à jour produit dès leur parution, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security sous :
http://www.siemens.com/industrialsecurity
1	Installation du logiciel
S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1 est intégré avec les logiciels Siemens suivants : 
•	S7-PLCSIM Standard V15.1
•	PCS7 V9 SP2
Vous pouvez donc installer S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1 comme une application autonome.
2	Nouveautés de S7-PLCSIM
2.1	Nouveautés de S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1 
S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1 offre la nouvelle fonction suivante :
•	Correction des défauts
2.2	Nouveautés de S7-PLCSIM V5.4 avec SP8
S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 offre la nouvelle fonction suivante :
•	Prise en charge de Microsoft Windows 10
2.3	Notes des fichiers Lisezmoi des éditions antérieures de S7-PLCSIM V5.4 
Les paragraphes suivants présentent les nouvelles fonctionnalités de chaque édition de S7-PLCSIM V5.4.
2.3.1	S7-PLCSIM V5.4 avec SP7
S7-PLCSIM V5.4 avec SP7 offre la nouvelle fonction suivante :
•	Prise en charge de TIA Portal V14
2.3.2	S7-PLCSIM V5.4 avec SP6
S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Importation de variables de TIA Portal en formats .csv, .xls, et .xlsx
•	S7ProSim
•	Correction de bogues, notamment :
•	Possibilité de charger une station comprenant une CPU ayant plus de 64 liaisons de communication configurées
•	Fonctionnalité Slider pour modifier les valeurs dans des systèmes d'exploitation 64 bits lors de l'utilisation de doubles mots
2.3.3	
S7-PLCSIM V5.4 avec SP5 Update 1
S7-PLCSIM V5.4 avec SP5 Update 1 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Optimisation des interfaces affichées dans "Paramétrage de l'interface PG/PC" de STEP 7 et S7-PLCSIM dans l'environnement SIMATIC NET
2.3.4	S7-PLCSIM V5.4 avec SP5
S7-PLCSIM V5.4 avec SP5 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Prise en charge de systèmes d'exploitation 64 bits
•	Prise en charge de la langue chinoise (interface utilisateur et documentation)
2.3.5	S7-PLCSIM V5.4 avec SP4
7-PLCSIM V5.4 avec SP4 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Utilisation d'un compilateur MC7 optimisé
•	Prise en charge des systèmes d'exploitation Windows 7 Ultimate, Professional et Enterprise
2.3.6	S7-PLCSIM V5.4 avec SP3 Hotfix 1
S7-PLCSIM V5.4 avec SP3 Hotfix 1 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Amélioration de la gestion de licences pour les objets de processus CFC dans l'environnement PCS 7 
•	Connexion à WinCC améliorée avec les paramétrages par défaut sur les systèmes à nœud unique
•	Le nœud d'accès sélectionné en dernier est rétabli à l'ouverture du fichier API.
•	Correction de l'affichage d'état dans la boîte de dialogue "Compiler et charger des objets" du SIMATIC Manager 
•	La méthode PROSIM "connect" peut être exécutée après le redémarrage d'une application test. 
•	I Exécution des SFC18, SFC107 et SFC108 améliorée
2.3.7	S7-PLCSIM V5.4 avec SP3
S7-PLCSIM V5.4 avec SP3 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Possibilité de mise en route multiple et prise en charge de la communication entre les CPU
•	Optimisation du scénario de téléchargement
•	Prise en charge d'une interface PG/PC supplémentaire : PC internal (local)
•	Chemin d'accès simplifié
•	Optimisation de la communication avec WinCC et WinCC flexible
•	Affichage de toutes les adresses d'accès aux CPU dans la ligne d'état
2.3.8	S7-PLCSIM V5.4 avec SP2
S7-PLCSIM V5.4 avec SP2 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	S7-PLCSIM V5.4 avec SP2 prend en charge le chargement de configurations avec objets CiR à l’état de fonctionnement RUN.
2.3.9	S7-PLCSIM V5.4 avec SP1
S7-PLCSIM V5.4 avec SP1 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	S7-PLCSIM V5.4 avec SP1 prend en charge la stratégie de groupe "Do not keep history of recently opened documents" ("Ne pas conserver l'historique des documents récemment ouverts").
•	S7-PLCSIM V5.4 avec SP1 permet aux utilisateurs de Windows Vista de sélectionner un nœud d'accès CPU Ethernet et d'utiliser l'affichage en ligne de l'application HW Config de STEP 7.
2.3.10	S7-PLCSIM V5.4 
S7-PLCSIM V5.4 offre les nouvelles fonctions suivantes :
•	Prise en charge des types de connexion DP, Industrial Ethernet et PC Internal en plus de MPI. Jusqu'ici, S7-PLCSIM utilisait par défaut une connexion MPI à l'adresse 2. Avec la version S7-PLCSIM V5.4, vous pouvez naviguer jusqu'aux projets STEP 7 et sélectionner un nœud mis en réseau en vue d'établir une connexion de simulation S7-PLCSIM simule la CPU du nœud sélectionné, tous les nœuds associés à cette CPU et le sous-réseau du nœud sélectionné.
•	Augmentation du nombre de blocs pris en charge pour la simulation. S7-PLCSIM prend en charge un jeu d'OB, de SFB et de SFC comme décrit dans le manuel électronique et l'aide en ligne. Certains de ces blocs sont des NOP ; ils n'effectuent donc aucune opération. Avec S7-PLCSIM V5.4, le nombre de blocs non NOP a augmenté.

3	Fourniture
Cette mise à jour contient une version complète de S7-PLCSIM V5.4 avec SP8 Update 1 disponible dans les langues suivantes :  
•	anglais
•	français
•	allemand
•	italien
•	espagnol
•	chinois

4	Environnement logiciel requis
Systèmes d'exploitation
S7-PLCSIM V5.4 et le Service Pack 8 Update 1 ("S7-PLCSIM") est une application de 32 bits qui est compatible avec les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits suivants : 
•	Windows Server 2008 R2 (édition standard comme ordinateur poste de travail)
•	Windows Server 2008 R2 SP1 (édition standard comme ordinateur poste de travail)
•	Windows Server 2012 R2
•	Windows 7 Ultimate SP1
•	Windows 7 Professional SP1
•	Windows 7 Enterprise SP1
•	Windows 8.1 Professional
•	Windows 8.1 Enterprise
•	Windows 10 (64 bits uniquement)

	Remarque
•	Le mode Windows XP sous Windows 7 n'est pas pris en charge.	

Internet Explorer
Internet Explorer V6.0 au moins est nécessaire pour afficher l'aide en ligne.

5	Documentation pour S7-PLCSIM
L'aide en ligne de S7-PLCSIM, à laquelle vous accédez par le menu d'aide, contient des informations détaillées sur l'utilisation de S7-PLCSIM. Vous accédez à l'aide contextuelle à l'aide de la touche F1 ou en cliquant sur le point d'interrogation.
Un manuel S7-PLCSIM sous forme électronique est disponible sur votre ordinateur après l'installation de S7-PLCSIM. Il contient les mêmes informations que l’aide en ligne. 
Notez que les informations dans ce fichier Lisezmoi prévalent sur les informations contenues dans le manuel électronique et l’aide en ligne.

6	Informations relatives à S7-PLCSIM
6.1	Transition entre CPU physiques et CPU de simulation
Pour éviter toute confusion entre CPU physiques et CPU de simulation lors de l'utilisation d'applications STEP 7 dans le SIMATIC Manager ou TIA Portal, vous ne pouvez utiliser qu'un seul de ces deux modes à la fois ; vous passez en fait de la situation "physique" à la situation "simulée". Inversement, lorsque les CPU physiques sont visibles, la CPU de simulation ne l'est pas. STEP 7 vous imposera de supprimer toutes les liaisons avec l'un des types de CPU avant que vous ne soyez autorisé à passer à l'autre type. Pour de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous à l'aide en ligne ou au manuel électronique S7-PLCSIM.
Procédez de l'une des manières suivantes pour lancer le mode de simulation :
•	Sélectionnez la commande "Outils > Simulation de modules" dans le SIMATIC Manager ou "Démarrer la simulation" dans STEP 7 sous TIA Portal.
•	Cliquez sur le bouton pour la simulation dans la barre d'outils de STEP 7.
•	Démarrez S7-PLCSIM à partir de Windows.
6.2	Fonctions de S7-PLCSIM
S7-PLCSIM vous permet de charger et de déboguer un programme S7 sans automate programmable, simplement en utilisant le logiciel STEP 7 standard et l'interface S7-PLCSIM. Cette application sert principalement à déboguer des fonctions d'automatisation. La gestion du temps étant sensiblement différente de celle d'une CPU réelle, il est recommandé de procéder ensuite à des tests du matériel. Les entrées et sorties peuvent aisément être visualisées et forcées depuis l'interface visuelle. 
Toutes les caractéristiques des CPU S7 ne sont pas prises en charge et certaines fonctions évoluées de produits particuliers peuvent générer des messages d'erreur lorsqu'elles sont exécutées avec S7-PLCSIM. La description complète des différences figure dans l'aide en ligne et dans le manuel électronique de S7-PLCSIM.
6.3	Raccourcis clavier
Vous disposez des raccourcis clavier suivants dans S7-PLCSIM :
ALT + F1	Affiche ou masque la barre d'outils "Standard".
ALT + F2	Affiche ou masque la barre d'outils "Insertion".
ALT + F3	Affiche ou masque la barre d'outils "Mode de la CPU".
ALT + F4	Ferme S7-PLCSIM.
ALT + F5	Affiche ou masque la barre d'outils "Enregistrer/Lire".
7	Limitations connues
7.1.1	Mise à jour Windows 10 Fall Creators
Un plantage est possible au démarrage de S7-PLCSIM après avoir installé la mise à jour Windows 10 Fall Creators.
Pour résoudre ce problème, réparez ou installez à nouveau S7-PLCSIM.
7.1.2	Message d’erreur STEP 7 (8402) : Impossible d’établir la liaison en ligne avec WinAC
Vous pourriez recevoir ce message d’erreur si vous essayer de télécharger des blocs de programmes pour WinAC en utilisant l’option "Systèmes PC". 
Vous pouvez ignorer cette erreur et placer la CPU à l’état MARCHE dans S7-PLCSIM.
Parallèlement, ne sélectionnez pas "Démarrer tout" ou "Démarrer" pour le module WinAC.
7.1.3	Limite d’instance de simulation
Vous pouvez exécuter au maximum 8 instances de simulation de CPU.
7.1.4	Message d’erreur STEP 7 (8301) : Mémoire de travail insuffisante
Si votre programme contient un ou plusieurs blocs dont la protection know-how est activée, vous pourriez recevoir un message d’erreur de STEP 7 vous signalant que la mémoire de travail est insuffisante.
Pour pouvoir exécuter votre simulation, vous devez alors désactiver la protection know-how de tous les blocs, puis relancer la simulation.
7.1.5	Caractères incorrects dans l'interface utilisateur chinoise
Si vous comptez utiliser S7-PLCSIM en chinois, vous devez d'abord régler les options régionales et linguistiques de la manière suivante :
•	Sauvegardez le travail non sauvegardé et fermez toutes les applications ouvertes. Vous devrez redémarrer votre ordinateur une fois les paramètres linguistiques modifiés.
•	Appelez le panneau de configuration Windows et sélectionnez "Région et langue" (dans Windows 7) ou Région (dans Windows 8)
•	Dans l'onglet Formats, changez le format à "Chinois (simplifié, RPC)".
•	Dans l'onglet Emplacement, changez l'emplacement en cours à "Chine".
•	Dans l'onglet Administration, changez la langue système à "Chinois (simplifié, RPC)".
•	Redémarrez votre ordinateur.
7.1.6	Faire passer la CPU à l'état Arrêt pour sauvegarder les valeurs d'entrée et de sortie
Si vous sauvegardez votre projet alors que la CPU est dans un état autre que "Arrêt", les entrées et les sorties sont réinitialisées et les valeurs qu'elles contiennent sont effacées.  
Si vous voulez sauvegarder les valeurs des entrées et sorties, vous devez d'abord faire passer la CPU à l'état "Arrêt", puis sauvegarder votre projet.
7.1.7	Prise en charge des systèmes CPU redondants
S7-PLCSIM ne prend pas en charge la simulation de CPU redondantes telles que les CPU S7-400H.
7.1.8	Simulation non prise en charge pour les consoles de programmation avec "hyper-threading" activé
S7-PLCSIM en prend pas en charge la simulation sur une console de programmation où la technologie "hyper-threading" est activée. Désactivez l'hyper-threading et redémarrez votre simulation.
7.1.9	Lever la protection des blocs avant de les charger dans S7-PLCSIM
Les blocs de programme cryptés avec "Block privacy" ou les programmes contenant des blocs de programme cryptés ne sont pas exécutables dans S7‑PLCSIM. Si votre programme contient des blocs de programme cryptés, levez cette protection avant de procéder à un chargement dans S7-PLCSIM.
7.1.10	Affichage de toutes les valeurs impossible pour les programmes avec beaucoup d'éléments actifs
Si votre programme contient un très grand nombre d'éléments actifs, l'état d'exécution S7-PLCSIM ne sera peut-être pas capable d'afficher toutes les valeurs d'entrée et de sortie.
Vous pouvez voir les éléments non affichés à l'aide de la table de visualisation dans TIA Portal ou de la variable Voir objets dans S7-PLCSIM.
7.1.11	Le nom de variable d'un bloc de données de sécurité ne doit pas contenir de point
Une erreur de données se produit si le nom de variable pour un DB de sécurité contient un point (.).
Procédez de l'une des manières suivantes pour éviter cette erreur :
•	Référencez le DB de sécurité avec une variable API.
•	N'utilisez pas de DB de sécurité.
7.1.12	Durée de chargement très longue pour l'éditeur CFC optionnel 
Veuillez noter que le temps de chargement peut atteindre 15 minutes en fonction de la taille de votre programme d'édition CFC (Continuous Function Chart). Ainsi, un temps de chargement très long ne signifie pas nécessairement qu'il y a un problème dans votre programme.
7.1.13	Le numéro d'article S7-PLCSIM ne correspond pas au numéro d'article de la CPU physique
S7-PLCSIM affiche un numéro d'article générique pour votre automate simulé. Ce numéro d'article n'est pas le même que le numéro d'article de votre automate physique et reste toujours identique quel que soit l'automate physique que vous simulez.
7.1.14	La méthode SavePLC de S7ProSim ne sauvegarde pas le mode de scan
Lorsque vous utilisez la méthode S7ProSim pour démarrer S7-PLCSIM avec un fichier .PLC sauvegardé, tenez compte du fait que le mode de scan (scan unique ou scan continu) ne sera peut-être pas restauré à la valeur qui était présente lorsque vous avez sauvegardé le fichier. Réinitialisez le mode de scan pour continuer à utiliser votre projet.
7.1.15	La méthode HotStartWithSavedValues de S7ProSim ne fonctionne pas
La méthode HotStartWithSavedValues de S7ProSim ne provoque pas le démarrage à chaud des automates S7-400. 
Lorsque la méthode SetStartUpSwitch de S7ProSim est appelée pour régler le mode de démarrage à démarrage à chaud, la position du commutateur de démarrage dans S7-PLCSIM ne change pas pour prendre la valeur "démarrage à chaud" et S7-PLCSIM ne passe pas à l'état Marche.
7.1.16	Échec d'écriture S7ProSim pour les automates S7-300
Les méthodes d'écriture WriteInputImage et WriteInputPoint de S7ProSim résultent en un échec de l'écriture lorsque vous sélectionnez une taille de transfert de données de quatre octets (double mot) pour les automates S7-300.
Pour éviter ce problème, utilisez une taille de transfert d'un octet ou de deux octets (mot) pour les automates S7-300.
7.1.17	Instructions de communication non prises en charge pour les automates S7-300
Les instructions suivantes ne sont pas prises en charge pour simuler la communication avec des API S7-300 :
•	BSEND/BRCV
•	USEND/URCV
•	TSEND/TRCV
7.1.18	Les instructions de conversion ATH et HTA renvoient des valeurs incorrectes
Les instructions suivantes renvoient des valeurs incorrectes ; vous ne devez donc pas vous fier à leurs résultats :
•	ATH : Convertir une chaîne ASCII en nombre hexadécimal
•	HTA : Convertir un nombre hexadécimal en chaîne ASCII
7.1.19	L'OB 82 n'actualise pas la mémoire tampon de diagnostic
Le déclenchement d'erreurs OB82 dans S7-PLCSIM n'entraîne pas automatiquement la mise à jour de la mémoire tampon de diagnostic pour les modules API simulés. Même si l'erreur est déclenchée au niveau module et si le module présente l'erreur correcte, l'information correspondante n'est pas reflétée dans la mémoire tampon de diagnostic. 
7.1.20	L'instruction CU (Comptage) ne fonctionne pas correctement
L'instruction CU (Comptage) n'est censée incrémenter la valeur d'un compteur qu'en cas de front montant. Or, elle incrémente la valeur du compteur aussi longtemps que le flux de signal est activé. Vous ne devez donc pas vous fier à la valeur du compteur si vous projet de simulation comporte des instructions CU.
7.1.21	L'instruction UBLKMOV ne fonctionne pas
Si vous voulez simuler le déplacement du contenu d'une zone de mémoire, utilisez l'instruction BLKMOV. En effet, l'instruction UBLKMOV ne fonctionne pas. 
7.1.22	Configurations matérielles de stations SIMATIC ou SIMATIC PC avec adaptateur S5 non prises en charge 
S7-PLCSIM ne prend pas en charge les configurations incluant un adaptateur S5. Vous devez supprimer l'adaptateur S5 ou le remplacer par une autre périphérie et charger la configuration matérielle modifiée dans la CPU avant de lancer la simulation. 
7.1.23	Impossible d'ouvrir dans S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 certains fichiers *.plc de S7-PLCSIM V5.3 ou de versions antérieures
S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 utilise pour les systèmes d'automatisation simulés (fichiers *.plc) un format différent des formats utilisés dans les versions précédentes. Dans la plupart des cas, S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 peut ouvrir un fichier *.plc enregistré dans S7-PLCSIM V5.3 ou dans une version antérieure. Dans certains cas toutefois, S7-PLCSIM V5.4 avec SP6 ne sera pas en mesure d’ouvrir un tel fichier *.plc.
7.1.24	Exécution simultanée de S7-PLCSIM et SIMATIC WinAC
N'exécutez pas S7-PLCSIM et SIMATIC WinAC simultanément sur le même ordinateur. En effet, WinAC pourrait être affecté par des modifications apportées à vos contrôles S7-PLCSIM.
7.1.25	Simulation d'un contrôleur WinAC avec S7-PLCSIM
Pour simuler un contrôleur WinAC (WinLC ou WinAC Slot), chargez uniquement le Dossier Blocs de votre programme S7 pour un projet STEP 7 ou uniquement le Dossier Diagrammes pour un projet PCS7. N'essayez pas de charger la station complète car, dans ce cas, vous chargeriez également le gestionnaire de la station, ce que S7-PLCSIM n'accepte pas.
7.1.26	Sauvegarde de fichiers *.lay et *.plc de S7-PLCSIM 
Tenez compte de ce qui suit si vous sauvegardez une disposition ou un fichier PLC dans la structure des dossiers de votre projet STEP 7. S'il existe des fichiers *.lay ou *.plc dans la structure de dossiers d'un projet STEP 7 et si vous réorganisez le projet dans STEP 7 à l'aide de la commande "Fichier > Enregistrer sous" en ayant coché la case "avec réorganisation", STEP 7 ne copiera pas vos fichiers *.lay et *.plc, car ce ne sont pas des fichiers du projet STEP 7 d'origine. Vous devrez copier vos fichiers *.lay et *.plc manuellement dans le nouveau dossier de projet.
7.1.27	
Chargement d'une CPU à type d'interface ajustable (MPI/DP)
Pour configurer une CPU avec interface MPI/DP commutable, vous utilisez l'application HW Config de STEP 7. Si vous sélectionnez une interface PROFIBUS sans l'affecter à un sous-réseau, le chargement de cette station dans S7-PLCSIM risquera d'entraîner un message d'erreur. 
Si l'interface PROFIBUS est sélectionnée en tant qu'interface PG/PC active, le chargement des blocs de programme dans la CPU par défaut provoquera l'apparition d'un message d'erreur signalant l'impossibilité de copier ces blocs. Une fois les données système chargées, la simulation accepte les interfaces configurées. Les interfaces ne disposent cependant pas de l'interface PROFIBUS car celle-ci n'est pas mise en réseau. Cela signifie que cette CPU ne sera pas disponible lors de l'opération de chargement suivante.
Utilisez la liste déroulante dans la barre d'outils "Standard" afin de commuter l'interface PG/PC au mode S7-PLCSIM.
7.1.28	Affichage des PI et PQ S7-300 non pris en charge par S7-PLCSIM
S7-PLCSIM ne peut pas afficher les entrées et sorties de périphérie (PI et PQ) pour un S7-300 simulé si ces entrées et sorties sont connectées via une carte CP. En effet, la configuration d'une carte CP d'un S7-300 est différente de celle d'un S7-400. S7-PLCSIM prend uniquement en charge la configuration des cartes CP des S7-400.
7.1.29	"Named Connections" non pris en charge par S7-PLCSIM
S7-PLCSIM ne prend pas en charge le type de liaison "Named Connections".
En cas d'utilisation de S7-PLCSIM avec PCS 7, tenez compte des informations supplémentaires contenues dans le fichier Lisezmoi de PCS 7. Lisez à ce sujet le paragraphe "Utilisation de S7-PLCSIM" dans le fichier Lisezmoi PCS 7.