Automation License Manager V6.0 SP5, edizione 32-bit e 64-bit
Le presenti avvertenze hanno priorità su qualsiasi altra affermazione riportata in altri documenti. Si prega di leggerle attentamente, in quanto contengono informazioni importanti sull'installazione e sull'utilizzo del software.
Su una parte del software, Siemens implementa una protezione che ne impedisce la copia. I programmi così protetti funzionano solo se per essi o per i pacchetti software sono disponibili le necessarie chiavi di licenza o autorizzazioni.

Indice
1	Nuove funzioni di Automation License Manager
1.1	Cambiamenti in Automation License Manager V6.0 SP3
1.2	Cambiamenti in Automation License Manager V6.0 SP2
2	Automation License Manager
2.1	Introduzione
2.2	Fornitura
2.3	Requisiti hardware
2.4	Requisiti software
2.5	Altre informazioni
3	Per trasferire chiavi di licenza
3.1	Drag & Drop
3.2	Connetti sistema
4	Aggiornamento
4.1	Requisiti per eseguire l'upgrade
4.2	Esecuzione dell'upgrade delle licenze
5	Installazione e disinstallazione
5.1	Installazione dell'Automation License Manager
5.2	Disinstallazione dell'Automation License Manager
6	Altre informazioni
6.1	Ottimizzazione di un disco rigido
6.2	Chiavi di licenza danneggiate
6.3	Caso particolare: protezione di acceso per SIMATIC Logon
6.4	Automation License Manager come License Key Server
6.5	Commutazione del modo di compatibilità
6.6	Maggiore sicurezza grazie alle impostazioni di collegamento
6.7	Chiavi di licenza di tipo Rental e cambio dell’ora
7	Limitazioni conosciute
7.1	Interruzione della trasmissione della chiave di licenza
1	Nuove funzioni di Automation License Manager
Automation License Manager è un prodotto della SIEMENS AG / settore Industry Automation che viene impiegato per gestire le chiavi di licenza.
Automation License Manager viene fornito in un setup comune come edizione a 32 e 64 bit. I sistemi operativi supportati attualmente si trovano al capitolo 2.4.
Segue un elenco con i cambiamenti delle singole versioni di Automation License Manager.

1.1	Cambiamenti in Automation License Manager V6.0 SP3
•	Una delle novità è il nuovo menu contestuale che consente di visualizzare tutte le licenze disponibili presenti nel sistema, indipendentemente dall’effettiva ubicazione fisica di queste licenze.
•	La visualizzazione delle licenze vale solo per il PC impiegato (ovvero il proprio computer o quello collegato).
•	Richiamo del menu contestuale da „Sistema personale“ > „Vista piatta“.
1.2	Cambiamenti in Automation License Manager V6.0 SP2
•	Modifiche al comportamento standard nei collegamenti remoti.
Il comportamento standard è stato modificato in modo tale che dopo l’installazione non sono ammessi collegamenti remoti. 
•	Per utilizzare collegamenti remoti è necessario consentirli esplicitamente nelle impostazioni dei collegamenti.
•	

2	Automation License Manager
2.1	Introduzione
L'Automation License Manager è un prodotto della SIEMENS AG, settore Industry Automation. Viene impiegato per la gestione di chiavi di licenza.
2.2	Fornitura
L'Automation License Manager viene fornito con i prodotti software della SIEMENS AG.
Insieme al prodotto software si ricevono le chiavi di licenza su speciali supporti dati. È inoltre possibile acquisire chiavi di licenza della SIEMENS AG per il download tramite l'Internet.
2.3	Requisiti hardware
Per i file da installare sono necessari circa 30 MB sul disco rigido. Per i progetti e la banca dati è inoltre necessario ulteriore spazio di memoria.
2.4	Requisiti software
L’edizione 32-bit dell’Automation License Manager è abilitata per i seguenti sistemi operativi a 32 bit:
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 R2 
MS Windows Server 2016
MS Windows 7 
MS Windows 8.1
MS Windows 10

L’edizione 64-bit dell’Automation License Manager è abilitata per i seguenti sistemi operativi a 64 bit:
MS Windows Server 2008 R2  
MS Windows Server 2012 R2 
MS Windows Server 2016
MS Windows 7 
MS Windows 8.1 
MS Windows Server 10

	Nota
Non vengono supportati aggiornamenti dei sistemi operativi.	

2.5	Altre informazioni
Con l'Automation License Manager si può accedere a tutte le chiavi di licenza in rete. Per la descrizione dettagliata delle funzioni dell'Automation License Manager si prega di consultare la Guida in linea in dotazione.
3	Per trasferire chiavi di licenza
Le funzioni di Automation License Manager consentono il trasferimento di chiavi di licenza:
•	che non sono state trasferite durante il setup di un prodotto (p. es. STEP 7),
•	che appartengono a licenze acquistate a posteriori.

	Nota
Drag & Drop rappresenta la funzione più semplice con la quale eseguire il trasferimento di chiavi di licenza.	

3.1	Drag & Drop 
1.	Selezionare la Rappresentazione dal comando di menu Rappresentazione > Gestisci.
2.	Aprire il supporto di archiviazione sul sistema personale o collegato a cui si desidera aggiungere le chiavi di licenza.
3.	Aprire il supporto di archiviazione sul sistema personale o collegato da cui si desidera rimuovere le chiavi di licenza.
4.	Selezionare le chiavi di licenza e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinarle nella cartella a cui aggiungerle.
Risultato: vengono trasferite le chiavi di licenza.
3.2	Connetti sistema
Automation License Manager consente l'inserimento in rete solo di sistemi sui quali sia a sua volta installato Automation License Manager. Con il tasto destro del mouse fare clic su "Sistema personale" nell'area di navigazione e selezionare il menu di scelta rapida "Connetti sistema". Si apre una finestra di dialogo nella quale
•	è possibile inserire il nome del sistema da collegare oppure
•	cercare i sistemi in rete.
Nella finestra di dialogo "Nome da visualizzare" inserire il nome con il quale il sistema deve essere visualizzato. Infine fare clic su "OK". 
Il sistema è ora collegato

Nota:
Si raccomanda tassativamente l'installazione delle stessa versione di Automation License Manager su tutti i sistemi interessati .	

4	Aggiornamento 

	Nota
Tenere presente che autorizzazioni su sistemi operativi a 64 bit non vengono più supportati.	

4.1	Requisiti per eseguire l'upgrade
Chiave di licenza precedente → Nuova chiave di licenza
È necessario disporre:
•	del CoL (Certificate of License) e della chiave di licenza della versione precedente
•	del CoL (Certificate of License) e della chiave di licenza di upgrade per la versione di destinazione
4.2	Esecuzione dell'upgrade delle licenze
Le seguenti istruzioni operative illustrano l'esecuzione dell'upgrade di una chiave di licenza. 

Procedere nel seguente modo:
1.	Selezionare la Rappresentazione dal comando di menu Rappresentazione > Gestisci.
2.	Trasferire sul disco rigido sul quale viene eseguito l'upgrade, le chiavi di licenza della versione precedente e le chiavi di licenza di upgrade.
3.	Selezionare nell'area degli oggetti la chiave di licenza per la quale si intende eseguire l'upgrade.
4.	Selezionare il comando di menu Chiave di licenza > Upgrade.
Risultato: viene eseguito l'upgrade.
5	Installazione e disinstallazione
5.1	Installazione dell'Automation License Manager
L'Automation License Manager viene installato mediante una procedura di setup guidata via i menu.

	Nota
Prima di avviare il setup, chiudere tutte le applicazioni.	

5.2	Disinstallazione dell'Automation License Manager
La disinstallazione dell'Automation License Manager deve essere eseguita conformemente a quanto previsto da Windows mediante il pannello di controllo.
6	Altre informazioni
6.1	Ottimizzazione di un disco rigido
Con la chiave di licenza, sul drive di destinazione viene creato un cluster identificato in maniera particolare. Alcuni programmi di controllo riconoscono questo cluster come "difettoso". Non tentare in nessun caso di ripararlo!
Se l'utente impiega un programma di ottimizzazione che offre la possibilità di spostare blocchi interi, questa opzione può essere utilizzata solo se la chiave di licenza è stata precedentemente ritrasferita dal disco rigido al dischetto della chiave di licenza.
Se un backup del disco rigido contiene copie di chiavi di licenza, nel ritrasferimento dei dati di backup al disco rigido le chiavi di licenza ancora installate e valide possono essere soprascritte e quindi irrimediabilmente distrutte. A causa di questo pericolo, si raccomanda di rimuovere tutte le chiavi di licenza prima di creare una copia di sicurezza o di escluderle dalla copiatura.
Prima di formattare, comprimere o riparare il disco rigido o di installare un nuovo sistema operativo, non dimenticare di rimuovere le chiavi di licenza.
6.2	Chiavi di licenza danneggiate
L'Automation License non è in grado di rimuovere le chiavi di licenza danneggiate. In un caso del genere si prega di rivolgersi alla hotline, il cui personale è in grado di riparare la chiave di licenza nella maggior parte dei casi.

Il supporto è disponibile al sito
http://support.automation.siemens.com
6.3	Caso particolare: protezione di acceso per SIMATIC Logon
L'attivazione della protezione di accesso di SIMATIC Logon presuppone l'installazione del relativo software. Soltanto ad installazione avvenuta, viene visualizzato il pulsante corrispondente (File > Impostazioni > Generale > Attiva protezione di accesso per SIMATIC Logon). Disinstallando SIMATIC Logon con la protezione di accesso attivata, non sarà più possibile accedere alle chiavi di licenza. 

	Nota
Ricordare quindi, prima di procedere alla disinstallazione di SIMATIC Logon, di disattivare la protezione di accesso di SIMATIC Logon.	

6.4	Automation License Manager come License Key Server
Nel Firewall di Windows, deve essere specificata una delle seguenti eccezioni:
•	la porta definita dall'utente (default = 4410) oppure.
•	l'Automation License Manager Service (almsrvx.exe).

L'esecuzione di queste impostazioni presuppone il possesso dei diritti di amministratore.

	Nota
L’Automation License Manager può essere utilizzato come License Key Server (server della chiave di licenza) solo se si permettono collegamenti remoti entranti (vedi capitolo 6.7).	

6.5	Commutazione del modo di compatibilità
Se il modo di compatibilità viene commutato, l’Automation License Manager Service deve essere avviato nuovamente mediante la relativa finestra di dialogo.
A causa di possibili incompatibilità con reti di Windows basate su un’organizzazione di gruppi di lavoro, si consiglia di aggiornare le versioni meno recenti (<V4.0) dell’Automation License Manager ad uno stato più attuale.

	Nota
Il modo di compatibilità deve essere attivato espressamente e può essere utilizzato solo se si permettono collegamenti remoti entranti (vedi capitolo 6.7).	
6.6	Maggiore sicurezza grazie alle impostazioni di collegamento
L’Automation License Manager può essere configurato in modo che non sono possibili collegamenti remoti da altre installazioni dell’Automation License Manager- 
Questa installazione si esegue con il comando di menu “File > Impostazioni…> Collegamento”.

	Nota
Se viene modificata questa opzione, è necessario riavviare l’Automation License Manager Service.
Vedere anche il capitolo 6.5.	

6.7	Chiavi di licenza di tipo Rental e cambio dell’ora
Il cambio dell'ora del sistema può avere conseguenze sulle chiavi di licenza di tipo Rental (Rental License Key). Se si sposta indietro l'ora del sistema la chiave di licenza di tipo Rental può essere danneggiata. Spostandola in avanti si riduce il tempo di esecuzione rimanente disponibile.

	Nota
Tenere presente che la sincronizzazione dell’ora tramite rete (servizio NTP) viene eseguita prima dell’assegnazione delle chiavi di licenza di tipo Rental.	

7	Limitazioni conosciute
7.1	Interruzione della trasmissione della chiave di licenza
Nel trasferimento di chiavi di licenza tra diverse versioni di Automation License Manager può apparire un messaggio di errore e di conseguenza il trasferimento viene interrotto.
Rimedio: installare su tutti i computer la stessa versione di Automation License Manager.