Automation License Manager V6.0 SP5，
32 位和 64 位版
本自述文件中的信息比其它文档中的更新。请仔细阅读该说明信息，其中包含安装使用本产品的重要信息。
西门子对此类软件设置有防拷贝保护，对这些程序进行保护。只有包含许可密钥或进行授权后，才能使用。
目录
1	Automation License Manager 中的新功能
1.1	Automation License Manager V6.0 SP3 中的更改
1.2	Automation License Manager V6.0 SP2 中的更改
2	Automation License Manager
2.1	简介
2.2	交付清单
2.3	硬件要求
2.4	软件要求
2.5	更多信息
3	传输许可密钥
3.1	拖放操作
3.2	连接计算机
4	升级
4.1	升级要求
4.2	许可证升级
5	安装和删除
5.1	安装 Automation License Manager
5.2	删除 Automation License Manager
6	附加注意事项
6.1	优化硬盘
6.2	许可密钥损坏
6.3	特例：SIMATIC Logon 访问保护
6.4	Automation License Manager 用作许可密钥服务器
6.5	更改兼容模式
6.6	通过连接设置提高数据安全
6.7	租赁许可密钥与更改系统时钟
7	已知的限制条件
7.1	许可密钥传输取消

1	Automation License Manager 中的新功能
Automation License Manager 由西门子工业自动化集团推出，用于对许可密钥进行管理。
Automation License Manager 32 位和 64 位版的安装方式相同。当前所支持的操作系统在，请参见段落 2.4。
下文中，将介绍 Automation License Manager 各版本中的更改内容。
1.1	Automation License Manager V6.0 SP3 中的更改
使用快捷键，可查看计算机中的所有许可证，与这些许可证的实际物理存储位置无关。
仅显示用户自己 PC 中的许可证（自己的计算机和所连接的计算机）。
可通过“我的计算机 >平面视图”，调用该快捷菜单。
1.2	Automation License Manager V6.0 SP2 中的更改
对远程连接的标准特性进行了更改。
对该标准特性进行了更改，安装后将不允许进行远程连接。
如果需要进行远程连接，则需在连接设置中手动允许连接。
2	Automation License Manager
2.1			简介
Automation License Manager 由 西门子工业自动化集团推出，用于对许可密钥进行管理。
2.2		交付清单
Automation License Manager 随西门子软件产品一同交付。
许可密钥存储在特定的数据存储介质中，随相应软件产品一同交付。此外，也可选择从 Internnet 中下载从西门子公司购买的许可密钥。
2.3		硬件要求
安装时，硬盘上需要有约30 MB 空闲空间。除此之外，日志数据库还需要更多空间。
2.4	软件要求
32 位版 Automation License Manager 程序支持以下操作系统：
•	MS Windows Server 2008 P2
•	MS Windows Server 2012 R2
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1
•	MS Windows 10

64 位版 Automation License Manager 程序支持以下操作系统：
•	MS Windows Server 2008 R2 
•	MS Windows Server 2012 R2 
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1 
•	MS Windows 10

	注
不支持操作系统升级。	

2.5	更多信息
使用 Automation License Manager，可通过网络搜索浮动许可密钥。有关 Automation License Manager 特性的更多详细信息，请参见所提供的在线帮助。
3	传输许可密钥
在以下情况下，可使用 Automation License Manager 中的相应功能传输许可密钥：
•	产品安装时未传输的许可密钥（如，STEP 7），
•	之后购买的许可证。

	注
只需通过拖放操作，即可实行许可密钥轻松传输。	

3.1	拖放操作
1.	使用菜单命令“视图 > 管理”，选择视图。
2.	在本地计算机或者网络计算机中，打开待传输许可密钥的存储位置。
3.	在本地计算机或者网络计算机中，打开待删除许可密钥的存储位置。
4.	选择许可密钥，在按住鼠标左键的同时拖放到这些许可密钥待保存的文件夹中。
结果：许可密钥传输完成。
3.2	连接计算机
使用 Automation License Manager 时，只能连接网络中安装有 Automation License Manager 的计算机。为此，可在浏览区右键单击“我的电脑”，并在快捷菜单中选择“连接计算机。在弹出的对话框中，可执行以下操作：
•	指定待连接的计算机名称，或
•	浏览计算机网络。
在“显示名称”对话框中，输入待显示的计算机名称。然后单击“确定”。计算机现已成功连接。

	注
强烈建议在所有相关的计算机中安装相同版本的 Automation License Manager。	
4	升级
	注
请注意 64 位操作系统不再支持授权。	

4.1	升级要求
早期的许可密钥 → 新许可密钥
需要：
•	CoL（许可证证书）和早期版本的许可密钥
•	CoL（许可证证书）和目标版本的升级许可密钥

4.2	许可证升级
要升级许可密钥，请执行以下操作步骤。
操作步骤：
1.	使用菜单命令“视图 > 管理”选择视图。
2.	将早期版本的许可密钥以及升级许可密钥一同传送到待升级的硬盘上。
3.	在浏览区中，选择待升级许可密钥的位置。
4.	执行菜单命令“许可密钥 > 升级”。
结果：执行升级。
5	安装和删除
5.1	安装 Automation License Manager
Automation License Manager 使用一个用户引导型安装程序进行安装。

	注
启动安装程序前，请先关闭其它所有程序。	

5.2	删除 Automation License Manager
删除 Automation License Manager 时，应遵循标准 Windows 惯例，通过“控制面板”进行程序删除。

6	附加注意事项
6.1	优化硬盘
安装许可密钥时，目标驱动器中将创建一个特殊标记的簇。某些磁盘实用程序会认为该簇“已损坏”。请勿试图修复此簇。
如果使用可移动固定块的优化程序，则在使用该选项前，应先将许可密钥从硬盘传送到许可密钥软盘中。
如果硬盘备份中包含有许可密钥副本，则使用备份恢复硬盘时，将存在覆盖当前有效许可密钥并损坏该密钥的风险。因此，强烈建议您在执行备份前删除所有许可密钥，或在备份时手动将许可密钥排除在外。
在进行硬盘格式化、压缩或修复前，或在安装新操作系统前，请勿忘记先移走许可密钥。
6.2	许可密钥损坏
Automation License Manager 无法移除损坏的许可密钥。发生该错误时，请联系技术支持热线，在他们的帮助下修复这些许可密钥。
有关技术支持的信息，敬请访问 Internet：http://support.automation.siemens.com 
6.3	特例：SIMATIC Logon 访问保护
启用 SIMATIC Logon 访问保护时，需安装有 SIMATIC Logon。仅当安装只有 SIMATIC Logon 时，才会显示相应菜单“文件 > 设置 > 常规 > 激活SIMATIC Logon访问保护”。
如果访问保护已激活，则卸载 SIMATIC Logon 将导致所有许可密钥都无法访问。

	注
卸载 SIMATIC Logon 前，需禁用 SIMATIC Logon 访问保护。	

6.4	Automation License Manager 用作许可密钥服务器
Windows 防火墙中，需输入以下例外：
•	指定端口（默认值 = 4410），或
•	Automation License Manager Service (almsrvx.exe)
进行以上设置时，需具有管理员权限。

	注
仅当允许接入远程连接时，才能将 Automation License Manager 用作许可密钥服务器（参见段落 6.7）。	

6.5	更改兼容模式
切换为兼容模式时，需通过相应的对话框重新启动 Automation License Manager。
由于工作组中相应的 Windows 网络可能存在不兼容问题，建议将旧版本的 Automation License Manager (<V4.0) 升级到最新版本。

	注
用户需手动激活兼容模式，且仅当允许接入远程连接时才能使用（(参见段落 6.7）。	
6.6	通过连接设置提高数据安全
通过组态 Automation License Manager，可禁止接入其它 Automation License Manager 的远程连接。
为此，可使用菜单命令“文件 > 设置 > 连接”组态该设置。

	注
如果该选项发生更改，则需重新启动 Automation License Manager 服务。
另请参见段落 6.5。	

6.7	租赁许可密钥与更改系统时钟
更改系统时钟会影响租赁许可密钥。回调系统时钟会损坏租赁许可密钥，而前调系统时钟则会缩短租赁的剩余时间。

	注
在分配租赁许可证前，请确保通过网络（NTP 服务）进行时间同步。	

7	已知的限制条件
7.1	许可密钥传输取消
在安装有 Automation License Manager 不同版本的计算机间进行许可密钥传输时，有时会显示错误消息并取消传输过程。
补救措施：
在所有相关计算机上，安装相同版本的 Automation License Manager。