Automation License Manager V6.0 SP5,
32-bit und 64-bit Edition 
Diese Hinweise sind Aussagen in anderen Dokumenten in der Verbindlichkeit übergeordnet. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, da für Sie wichtige Informationen für die Installation und Nutzung enthalten sind.
Siemens versieht einen Teil seiner Software mit einem Kopierschutz. Geschützte Programme sind nur ablauffähig, wenn für die Programme bzw. Softwarepakete notwendige License Keys bzw. Autorisierungen verfügbar sind.

Inhaltsverzeichnis 
1	Was ist neu im Automation License Manager?
1.1	Änderungen im Automation License Manager V6.0 SP3
1.2	Änderungen im Automation License Manager V6.0 SP2
2	Automation License Manager
2.1	Einleitung
2.2	Lieferumfang
2.3	Hardware-Voraussetzung
2.4	Softwarevoraussetzung
2.5	Weitere Informationen
3	So übertragen Sie License Keys
3.1	Drag & Drop
3.2	Rechner verbinden
4	Upgrade
4.1	Upgrade-Voraussetzungen
4.2	License-Upgrade durchführen
5	Installation und Deinstallation
5.1	So installieren Sie den Automation License Manager
5.2	Deinstallation des Automation License Manager
6	Weitere Hinweise
6.1	Optimierung von Festplatten
6.2	Defekte License Keys
6.3	Sonderfall: SIMATIC Logon-Zugriffsschutz
6.4	Automation License Manager als License Key Server
6.5	Umschalten des Kompatibilitätsmodus
6.6	Höhere Sicherheit durch Verbindungseinstellungen
6.7	Rental License Keys und Uhrzeitumstellung
7	Bekannte Einschränkungen
7.1	Abbruch der License Key-Übertragung

1	Was ist neu im Automation License Manager?
Der Automation License Manager ist ein Produkt der SIEMENS AG, Bereich Industry Automation. Er wird zur Verwaltung von License Keys eingesetzt.
Der Automation License Manager wird als 32-bit und als 64-bit Edition in einem gemeinsamen Setup ausgeliefert. Die aktuell unterstützten Betriebssysteme entnehmen Sie bitte Kapitel 2.4.
Nachfolgend finden Sie die Änderungen zu den einzelnen Versionen des Automation License Managers aufgelistet.
1.1	Änderungen im Automation License Manager V6.0 SP3
Es gibt ein neues Kontextmenü, mit dem Sie sich alle auf Ihrem Rechner vorhandenen Lizenzen anzeigen lassen können, unabhängig vom tatsächlichen physikalischen Ablageort dieser Lizenzen. 
Die Anzeige gilt nur für Ihren PC (eigener und/oder verbundener Rechner).
Der Aufruf des Kontextmenüs für den lokalen PC erfolgt über „Eigener Rechner“ > „Flache Ansicht“.
In der Oberfläche zum Automation License Manager wurde der Weblink zum „Web License Key Download“ umbenannt in „Online Software Delivery“. Die Funktionalität wurde nicht verändert.
1.2	Änderungen im Automation License Manager V6.0 SP2
Änderung des Standard-Verhaltens bei Remote-Verbindungen.
Das Standard-Verhalten wurde dahingehend verändert, dass nach der Installation keine Remote-Verbindungen erlaubt sind. 
Falls Sie Remote-Verbindungen nutzen möchten, müssen Sie diese in den Verbindungseinstellungen explizit zulassen.

2	Automation License Manager
2.1	Einleitung
Der Automation License Manager ist ein Produkt der SIEMENS AG, Bereich Industry Automation. Er wird zur Verwaltung von License Keys eingesetzt.
2.2	Lieferumfang
Der Automation License Manager wird im Rahmen von Software-Produkten der Siemens AG mitgeliefert. 
License Keys erhalten Sie mit dem jeweiligen Software-Produkt auf speziell erstellten Datenträgern. Es besteht auch die Möglichkeit, License Keys von der SIEMENS AG als Download über das Internet zu erwerben.
2.3	Hardware-Voraussetzung
Für die zu installierenden Dateien benötigen Sie einen freien Speicherplatz von ca. 30 MByte auf Ihrer Festplatte. Zusätzlicher Speicher wird für die Protokoll-Datenbank benötigt.
2.4	Softwarevoraussetzung
Die 32-bit Edition des Automation License Managers ist für folgende 32-Bit-Betriebssysteme freigegeben:
MS Windows Server 2008 R2
MS Windows Server 2012 R2
MS Windows Server 2016
MS Windows 7
MS Windows 8.1 
MS Windows 10

Die 64-bit Edition des Automation License Managers ist für folgende 64-Bit-Betriebssysteme freigegeben:
MS Windows Server 2008 R2 
MS Windows Server 2012 R2 
MS Windows Server 2016
MS Windows 7
MS Windows 8.1 
MS Windows 10

	Hinweis
Betriebssystem-Hochrüstungen werden nicht unterstützt.	

2.5	Weitere Informationen
Mit dem Automation License Manager können Sie netzwerkübergreifend auf License Keys zugreifen. Einzelheiten zu den Funktionen des Automation License Manager entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Online-Hilfe.
3	So übertragen Sie License Keys
Mit den Funktionen des Automation License Managers können Sie die License Keys übertragen:
die nicht während des Setups eines Produkts (z.B. STEP 7) übertragen wurden,
die zu nachträglich gekauften Lizenzen gehören.

	Hinweis
Am einfachsten können Sie License Keys per Drag & Drop übertragen.	
3.1	Drag & Drop
1.	Wählen Sie die Ansicht über den Menübefehl Ansicht > Verwalten.
2.	Öffnen Sie den Ablageort auf dem eigenen oder verbundenen Rechner, in den Sie License Keys einfügen wollen.
3.	Öffnen Sie den Ablageort auf dem eigenen oder verbundenen Rechner, von dem Sie License Keys entfernen wollen.
4.	Selektieren Sie die License Keys und ziehen Sie diese mit gedrückter linker Maustaste auf den Ordner, in den Sie die License Keys einfügen wollen.
Ergebnis: Die License Keys werden übertragen.
3.2	Rechner verbinden
Mit dem Automation License Manager können Sie nur Rechner im Netzwerk anbinden, auf denen auch der Automation License Manager installiert ist. Dazu klicken Sie im Navigationsbereich mit der rechten Maustaste auf „Eigener Rechner“ und wählen Sie im Kontextmenü „Rechner verbinden“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie:
den Namen des zu verbindenden Rechners eingeben oder
das Netzwerk nach Rechnern durchsuchen können.
In das Dialogfeld „Anzeigename“ geben Sie den Namen ein, unter dem der Rechner angezeigt werden soll. Danach klicken Sie auf „OK“. Der Rechner ist nun verbunden.

	Hinweis
Es wird dringend empfohlen, auf allen beteiligten Rechner dieselbe Version des Automation License Managers zu installieren.	
4	Upgrade
	Hinweis
Beachten Sie bitte, dass Autorisierungen auf 64-bit-Betriebssystemen nicht mehr unterstützt werden.	
4.1	Upgrade-Voraussetzungen
Alter License Key → Neuer License Key
Sie brauchen:
das CoL (Certificate of License) und den License Key der älteren Version
das CoL (Certificate of License) und den Upgrade License Key der Zielversion
4.2	License-Upgrade durchführen
Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie den Upgrade eines License Key durchführen. Gehen Sie vor wie folgt:
1.	Wählen Sie die Ansicht über den Menübefehl Ansicht > Verwalten.
2.	Übertragen Sie die License Keys der Vorversion und die Upgrade License Keys auf die Festplatte, auf der Sie den Upgrade durchführen.
3.	Selektieren Sie im Objektbereich den License Key, für den das Upgrade ausgeführt werden soll.
4.	Führen Sie  den  Menübefehl  "License Key > Upgrade" aus.
Ergebnis: Das Upgrade wird ausgeführt
5	Installation und Deinstallation
5.1	So installieren Sie den Automation License Manager
Der Automation License Manager wird über ein benutzergeführtes Setup installiert.

	Hinweis
Beenden Sie alle Programme, bevor Sie das Setup  starten.	

. 
5.2	Deinstallation des Automation License Manager
Die Deinstallation des Automation License Managers muss Windows-
konform über die Systemsteuerung erfolgen. 

6	Weitere Hinweise
6.1	Optimierung von Festplatten
Mit dem License Key entsteht auf dem Ziellaufwerk ein speziell gekennzeichneter Cluster. Manche Prüfprogramme zeigen diesen Cluster als "defekt" an. Versuchen Sie nicht, ihn wiederherzustellen.
Wenn Sie ein Optimierungsprogramm verwenden, das die Möglichkeit anbietet, 
feste Blöcke zu verschieben, so dürfen Sie diese Option nur verwenden, wenn Sie vorher den License Key von der Festplatte auf die License Key Diskette zurück übertragen haben.
Enthält ein Backup Ihrer Festplatte Kopien von License Keys, besteht die Gefahr, dass beim Zurückschreiben der Backup-Daten auf die Festplatte die noch gültig installierten License Keys überschrieben und dadurch zerstört werden. Wegen dieser Gefahr, wird dringend empfohlen, entweder vor dem Anlegen einer Sicherungskopie alle License Keys zu entfernen oder sie aus der Sicherung auszuschließen.
Vergessen Sie nicht, vor dem Formatieren, Komprimieren oder Restaurieren Ihres Festplattenlaufwerks oder vor dem Installieren eines neuen Betriebssystems die License Keys zu entfernen.
6.2	Defekte License Keys
Defekte License Keys können vom Automation License Manager nicht mehr entfernt werden. Wenden Sie sich in solchen Fällen an die Hotline. Diese kann in den meisten Fällen den License Key wiederherstellen.
Im Internet finden Sie Unterstützung unter http://support.automation.siemens.com
6.3	Sonderfall: SIMATIC Logon-Zugriffsschutz
Eine Voraussetzung für das Aktivieren des SIMATIC Logon-Zugriffsschutzes ist ein installiertes SIMATIC Logon. Nur dann wird der entsprechende Schalter angezeigt (Datei > Einstellungen > Allgemein > SIMATIC Logon Zugriffsschutz aktivieren).
Ist dieser Zugriffsschutz aktiviert, führt ein Deinstallieren von SIMATIC Logon dazu, dass auf keinen License Key mehr zugegriffen werden kann.

	Hinweis
Der SIMATIC Logon-Zugriffsschutz muss vor dem Deinstallieren von SIMATIC Logon deaktiviert werden.	

6.4	Automation License Manager als License Key Server
In der Windows-Firewall muss eine der folgenden Ausnahmen eingetragen sein:
entweder der von Ihnen definierte Port (default = 4410) oder
der Automation License Manager-Service (almsrvx.exe).
Um diese Einstellungen vorzunehmen, benötigen Sie Administrator-Rechte.

	Hinweis
Der Automation License Manager kann als License Key Server nur verwendet werden, wenn eingehende Remote-Verbindungen erlaubt sind (siehe Kapitel 6.7).	

6.5	Umschalten des Kompatibilitätsmodus
Wird der  Kompatibilitätsmodus umgeschaltet, muss der Automation License Manager Service über den entsprechenden Dialog neu gestartet werden.
Auf Grund von möglichen Inkompatibilitäten in Windows-Netzwerken, die auf einer Arbeitsgruppen-Organisation basieren, empfehlen wir, ältere Automation License Manager Versionen (<V4.0) auf den neusten Stand zu bringen.

	Hinweis
Der Kompatibilitätsmodus muss explizit aktiviert werden und kann nur verwendet werden, wenn eingehende Remote-Verbindungen erlaubt sind (siehe Kapitel 6.7).	

6.6	Höhere Sicherheit durch Verbindungseinstellungen
Der Automation License Manager kann so konfiguriert werden, dass eingehende Remote-Verbindungen von anderen Automation License Manager-Installationen nicht möglich sind.
Diese Einstellung ist über den Menübefehl „Datei > Einstellungen >Verbindung“ konfigurierbar.

	Hinweis
Wird diese Option geändert, muss der Automation License Manager Service neu gestartet werden.
Beachten Sie bitte auch Kapitel 6.5.	

6.7	Rental License Keys und Uhrzeitumstellung
Die Umstellung der Systemuhr kann sich auf Rental License Keys auswirken. Zurückstellen der Systemzeit kann zum Defekt des Rental License Keys führen. Vorstellen der Systemzeit verringert die zur Verfügung stehende Restlaufzeit.

	Hinweis
Achten Sie bitte darauf, dass die Zeitsynchronisation über Netzwerk (NTP-Dienst) vor dem Belegen von Rental License Keys durchgeführt wird.	
7	Bekannte Einschränkungen
7.1	Abbruch der License Key-Übertragung
Beim Übertragen von License Keys zwischen Rechnern mit unterschiedlichen Automation License Manager-Versionen erscheint in manchen Fällen eine Fehlermeldung und der Transfer wird abgebrochen.
Abhilfe: 
Installieren Sie auf allen beteiligten Rechnern dieselbe Version des Automation License Managers.