Automation License Manager V6.0 SP5,
Edition 32 bits et 64 bits
Les présentes remarques sont prépondérantes par rapport à celles contenues dans les autres documents. Veuillez les lire attentivement, car elles fournissent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation. 
Siemens a doté une partie de son logiciel d'une protection contre la copie. Les programmes protégés ne peuvent être exécutés que lorsque les clés de licence ou autorisations nécessaires à ces programmes ou logiciels sont disponibles. 
Sommaire
1	Nouveautés dans Automation License Manager
1.1	Modifications dans Automation License Manager V6.0 SP3
1.2	Modifications dans Automation License Manager V6.0 SP2
2	Automation License Manager
2.1	Introduction
2.2	Livraison
2.3	Conditions matérielles requises
2.4	Conditions logicielles requises
2.5	Informations complémentaires
3	Transfert des clés de licence et autorisations
3.1	Glisser & lâcher
3.2	Connecter l'ordinateur
4	Mise à jour
4.1	Conditions de mise à jour
4.2	Exécution de la licence de mise à jour
5	Installation et désinstallation
5.1	Installer Automation License Manager
5.2	Désinstallation d'Automation License Manager
6	Notes supplémentaires
6.1	Optimisation de disques durs
6.2	Clés de licence défectueuses
6.3	Cas particulier : Protection d'accès SIMATIC Logon
6.4	Automation License Manager comme serveur de clés de licence
6.5	Commutation du mode de compatibilité
6.6	Sécurité renforcée grâce aux paramètres de liaisons
6.7	Rental License Keys (clés de licence de location) et modification de l’heure
7	Restrictions connues
7.1	Annulation du transfert de la clé de licence

1	Nouveautés dans Automation License Manager
Automation License Manager est  un produit de la société SIEMENS AG, Département Industry Automation. Il est utilisé pour la gestion des clés de licence. 
Automation License Manager est livré comme Edition 32 bits et 64 bits dans un programme d’installation commun. Vous trouverez une liste des systèmes d’exploitation actuellement pris en charge au chapitre 2.4.
Modification du comportement standard en cas de connexions à distance.
Le comportement standard a été modifié de sorte qu’aucune connexion à distance ne soit autorisée après l’installation. Si vous souhaitez utiliser des connexions à distance, vous devez l’autoriser explicitement dans les paramètres de connexion.
1.1	Modifications dans Automation License Manager V6.0 SP3
Il existe un nouveau menu contextuel avec lequel vous pouvez afficher les licences se trouvant sur votre ordinateur quel que soit leur lieu de stockage physique réel. 
L’affichage se limite à votre PC (ordinateur personnel et connecté).
Appel du menu contextuel via la commande “Ordinateur personnel“ > “Vue plate“.
1.2	Modifications dans Automation License Manager V6.0 SP2
Modification du comportement standard en cas de connexions à distance.
Le comportement standard a été modifié de sorte qu’aucune connexion à distance ne soit autorisée après l’installation. 
Si vous souhaitez utiliser des connexions à distance, vous devez l’autoriser explicitement dans les paramètres de connexion. 

2	Automation License Manager
2.1	Introduction
Automation License Manager est un produit de SIEMENS AG, Industry Automation. Il est utilisé pour la gestion de clés de licence. 
2.2	Livraison
L’Automation License Manager est livré dans le cadre de produits logiciels de la société Siemens AG. 
Les clés de licence sont livrées avec le logiciel correspondant sur des supports de données spécialement créés. Vous pouvez également vous procurer les clés de licence de Siemens AG en les téléchargeant depuis Internet.
2.3	Conditions matérielles requises
Vous avez besoin pour les fichiers à installer d'une mémoire libre d'environ 30 Mo sur votre disque dur. Vous avez également besoin de mémoire libre supplémentaire pour la base de données du journal. 
2.4	Conditions logicielles requises
L’édition 32 bits de Automation License Manager est validée pour les systèmes d'exploitation 32 bits suivants :
•	MS Windows Server 2008 R2
•	MS Windows Server 2012 R2
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1 
•	MS Windows 8.10
L’édition 64 bits de Automation License Manager est validée pour les systèmes d’exploitation 64 bits suivants :
•	MS Windows XP Server 2008 R2
•	MS Windows Server 2012 R2 
•	MS Windows Server 2016
•	MS Windows 7
•	MS Windows 8.1
•	MS Windows 10 

	Remarque
Les mises à niveau de systèmes d’exploitation ne sont pas prises en charge.	

2.5	Informations complémentaires
Vous pouvez accéder avec Automation License Manager à des clés de licence dans tout le réseau. Vous trouverez des détails sur les fonctionnalités d'Automation License Manager dans l'aide en ligne livrée.
3	Transfert des clés de licence et autorisations
Les fonctionnalités de l’Automation License Manager vous permettent de transférer les clés de licence :
•	qui n'ont pas été transmises pendant le setup d'un produit (par ex. STEP 7),
•	qui appartiennent à des licences acquises a posteriori. 

	Nota
La manière la plus simple de transférer les clés de licence est par glisser-lâcher.	
3.1	Glisser & lâcher
1.	Sélectionnez la vue à l'aide de la commande de menu Affichage > Gérer.
2.	Ouvrez, sur votre ordinateur personnel ou sur l'ordinateur connecté, le lieu de stockage dans lequel vous voulez ajouter des clés de licence.
3.	Ouvrez, sur votre ordinateur personnel ou sur l'ordinateur connecté, le lieu de stockage duquel vous souhaitez supprimer des clés de licence.
4.	Sélectionnez les clés de licence et faites-les glisser, tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, jusqu'au dossier dans lequel vous voulez les déposer.
Résultat : Les clés de licence sont transférées.
3.2	Connecter l'ordinateur 
Automation License Manager vous permet de connecter uniquement des ordinateurs dans le réseau sur lesquels Automation License Manager est installé. Pour cela, cliquez dans la zone de navigation avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur personnel" et sélectionnez dans le menu  "Connecter l'ordinateur". Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle
•	vous saisissez le nom de l'ordinateur à connecter ou
•	vous pouvez rechercher des ordinateurs dans le réseau.
Vous saisissez dans la boîte de dialogue "Nom à afficher" le nom sous lequel l'ordinateur doit être affiché. Cliquez ensuite sur "OK". L'ordinateur est alors connecté.

	Remarque
Il est fortement recommandé d’installer la même version d’Automation License Manager sur tous les ordinateurs concernés.	
4	Mise à jour

	Nota
Veuillez noter que les autorisations ne sont plus prises en charge sur les systèmes d’exploitation 64 bits.	
4.1	Conditions de mise à jour
Ancienne clé de licence → Nouvelle clé de licence
Vous avez besoin :
•	du CoL (Certificate of License) et de la clé de licence de l'ancienne version
•	du CoL (Certificate of License) et de la clé de licence de mise à jour de la nouvelle version
4.2	Exécution de la licence de mise à jour
Les étapes suivantes vous montrent comment exécuter la mise à jour d'une clé de licence. Procédez comme suit :
1.	Sélectionnez la vue à l'aide de la commande de menu Affichage > Gérer.
2.	Transférez les clés de licence de la version antérieure et la clé de licence de mise à jour sur le disque dur pour lequel vous voulez effectuer la mise à jour.
3.	Sélectionnez dans la zone des objets la clé de licence pour laquelle la mise à jour doit être effectuée.
4.	Sélectionnez la commande Clé de licence > Mise à jour.
Résultat : la mise à jour est effectuée.
5	Installation et désinstallation
5.1	Installer Automation License Manager
Automation License Manager est installé au moyen d'un programme d'installation setup exécuté par l’utilisateur.

	Nota
Fermez tous les programmes avant de démarrer le setup à partir du CD livré.	

5.2	Désinstallation d'Automation License Manager
La désinstallation d'Automation License Manager doit être effectuée conformément à Windows. Pour cela, supprimez via l'application Windows "Ajout et suppression de programmes".
6	Notes supplémentaires
6.1	Optimisation de disques durs
Un cluster avec un identificateur spécial est créé sur le lecteur cible. Certains programmes de vérification indiquent le cluster comme "défectueux". N'essayez pas de le rétablir.
Si votre programme d'optimisation offre la possibilité de déplacer des blocs fixes, n'utilisez cette fonction que si vous avez retransféré les clés de licence auparavant du disque dur sur la disquette de clé de licence.
Une copie de sauvegarde de votre disque dur contenant des copies de clé de licence risque d'écraser et de détruire les clés valides encore installées quand vous la restaurerez sur le disque dur. Lorsque vous effectuez une copie de sauvegarde, nous vous conseillons d'en supprimer toutes les clés de licence ou de ne pas les y inclure afin d'éviter ce danger.
N'oubliez pas de désinstaller les clés de licence avant de formater, comprimer ou restaurer votre lecteur de disque dur ou avant d'installer un nouveau système d'exploitation.
6.2	Clés de licence défectueuses 
Les clés de licence défectueuses ne peuvent plus être utilisées par Automation License Manager. Adressez-vous dans ce cas à la Hotline. Vous y trouverez dans la plupart des cas de l'aide pour restaurer la clé de licence.
Vous trouverez un support à l'adresse http://support.automation.siemens.com sur Internet.
6.3	Cas particulier : Protection d'accès SIMATIC Logon
L'activation de la protection d'accès SIMATIC Logon requiert un logiciel SIMATIC Logon installé. Ce n'est qu'alors que la case d'option suivante s'affiche (Fichier Paramètres > Général > Activer la protection d'accès SIMATIC Logon). 
Si cette protection d'accès est activée, il n'est plus possible d'accéder à une clé de licence après une désinstallation de SIMATIC Logon.

	Remarque
La protection d'accès SIMATIC Logon doit être désactivée avant la désinstallation de SIMATIC Logon.	

6.4	Automation License Manager comme serveur de clés de licence
Une des exceptions suivantes doit être entrée dans le pare-feu Windows :
•	Le port que vous avez défini (default = 4410) ou
•	L’Automation License Manager-Service (almsrvx.exe)
Pour effectuer ce paramétrage, vous avez besoins de droits d’administrateur.

	Remarque
Automation License Manager ne peut être utilisé comme serveur de clés de licence que si des liaisons distantes arrivantes sont autorisées (voir chapitre 6.7).	

6.5	Commutation du mode de compatibilité
Si le fonctionnement est commuté en mode compatibilité, Automation License Manager Service doit être redémarré via le dialogue correspondant. 
En raison d’incompatibilités possibles dans les réseaux Windows basés sur une organisation en groupes de travail, nous recommandons de mettre les versions anciennes de Automation License Manager (<V4.0) à jour.

	Remarque
Le mode de compatibilité doit être explicitement activé et ne peut être utilisé que si les liaisons distantes arrivantes sont autorisées (voir chapitre 6.7).	

6.6	Sécurité renforcée grâce aux paramètres de liaisons
Automation License Manager peut être configuré de manière à ce que des liaisons distantes arrivantes d’autres installations Automation License Manager ne soient pas possibles.
Ce paramètre est configurable via la commande de menu 
„Fichier > Paramètres > Liaison“.

	Remarque
Si cette option est modifiée Automation License Manager Service doit être redémarré.
Veuillez également tenir compte du chapitre 6.5.	

6.7	Rental License Keys (clés de licence de location) et modification de l’heure
La modification de l’heure système peut se répercuter sur les Rental License Keys (clés de licence de location). Le recul de l’heure système peut entraîner la corruption des Rental License Keys (clés de licence de location). L’avancement de l’heure système diminue le temps restant disponible.

	Remarque
Avant d’affecter les Rental License Keys (clés de licence de location), veillez à exécuter la synchronisation de l’heure via le réseau (service NTP).	

7	Restrictions connues
7.1	Annulation du transfert de la clé de licence
Lors du transfert de clés de licence entre ordinateurs avec des versions différentes d'Automation License Manager, il se peut dans certains cas qu'un message d'erreur soit généré et que le transfert soit annulé.
Solution : 
Installez sur tous les ordinateurs concernés la même version d'Automation License Manager.